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第一章  规划总则

第一条  编制目的
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》关于建筑垃圾管理相关要求，为加强荣昌区建筑垃圾污染环境防治，有序推动建筑垃圾规范管理工作，促进荣昌区环境质量持续改善和可持续发展，实现建筑垃圾治理工作经济效益、生态效益和社会效益的同步推进，结合荣昌区实际，编制《荣昌区建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2030年）》。
第二条  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》，综合考虑资源化利用、经济社会可持续发展、生态环境保护的关系，以发展循环经济、防治建筑垃圾污染环境、推进生态文明建设、改善人居环境为导向，提高建筑垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。
第三条  规划原则
（一）因地制宜，合理布局。根据全区总体规划和实际，统筹考虑建筑垃圾处理设施布局，力求实现布局均衡和优化，形成科学、合理、完整的建筑垃圾收运处置体系。

（二）全生命周期管理。实行从建筑垃圾的产生、分类、收运、处置到资源化利用的全过程管理，并且建立健全建筑垃圾分类处置的监管机制，加强全过程监督，确保每个环节都能得到有效控制，实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化的目标。

（三）可持续发展。将生态环境保护放在首要位置，通过源头减量、分类收集、生态修复、资源化利用、循环经济、科技创新等手段，减少环境污染和生态破坏，降低成本，提高建筑垃圾处理的效率和质量，以实现建筑垃圾减量化、资源化、无害化的目标，推动经济社会的可持续发展。
第四条  规划依据

（一）法律法规。


1．《中华人民共和国城乡规划法》

2．《中华人民共和国环境保护法》

3．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

4．《城市规划编制办法》

5．《城市市容和环境卫生管理条例》

6．《城市建筑垃圾管理规定》

7．《重庆市市容环境卫生管理条例》

（二）规范性文件。
8．《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）

9．《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》（工信部、住建部〔2016〕71号）

10．《住房城乡建设部关于开展建筑垃圾治理试点工作的通知》（建城函〔2018〕65号）

11．《重庆市生态保护红线》（渝府发〔2018〕25号）

12．《重庆市人民政府办公厅关于印发主城区城市建筑垃圾治理试点工作实施方案的通知》（渝府办〔2019〕4号）

（三）标准规范。
13．《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）

14．《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）

15．《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）

16．《建筑垃圾处理场设施规范》（CG059-2021）

17．《建筑垃圾处置与资源化利用技术标准》（DBJ50/T-318-2019）

18．《建筑垃圾密闭运输车辆技术规范（试行）》（CG035-2020）

（四）相关规划及其他。
19．《重庆市固体废物（含危险废物）集中处置设施建设规划（2021—2025年）》

20．《重庆市中心城区建筑垃圾专项治理规划（2021—2035年）》

21．《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》

22．《重庆市“十四五”期间“无废城市”建设实施方案》

23．《中心城区建筑渣土全过程监督工作实施方案》

24．《重庆市住房和城乡建设系统统计年鉴》（2021年、2022年）

25．《重庆市荣昌区国民经济和社会发展统计公报》

26．《荣昌统计年鉴》

第五条  规划范围和期限

规划期限：2024—2030年，基准年为2023年，其中，近期为2024年至2027年，远期为2028年至2030年。

规划范围：本次规划范围与荣昌区国土空间规划范围一致，包含整个行政区域范围，规划面积1078.38平方公里，涉及下辖21个街镇，昌元街道、安富街道、荣隆镇、吴家镇、昌州街道、直升镇、龙集镇、观胜镇、广顺街道、万灵镇、仁义镇、铜鼓镇、峰高街道、清升镇、河包镇、清流镇、双河街道、清江镇、古昌镇、盘龙镇、远觉镇。

第二章  规划目标
第六条  总体目标
在规划期内，制定明确建筑垃圾污染环境防治工作目标，逐步建立建筑垃圾从源头到处置的全过程管理体系，加强源头分类和减量，规范运输处置流程，提高建筑垃圾资源化利用水平，形成责任主体明确、全社会共同参与的建筑垃圾长效管理机制，以逐步实现建筑垃圾“减量化、资源化、无害化”的目标，提升全区整体环境质量。

第七条  分期目标

（一）近期目标。重点聚焦建筑垃圾存量治理工作，采取疏堵结合的策略以强化建筑垃圾治理。对于未按审批路线运输建筑垃圾、未在指定处理设施进行建筑垃圾消纳处理的行为，将依法予以处理。未经审批的建筑垃圾堆放点将被取缔、查处，并追究相关当事人的法律责任，消除安全隐患后，依法对场地进行平整、复绿。积极推进再生资源处置利用中心的建设，集建筑垃圾收集、分类、处理、资源化利用等功能于一体，形成一套完整的建筑垃圾处理体系。

（二）远期展望。提高建筑垃圾资源化利用率，采用更加先进的工艺和技术，减少对自然资源的开采和消耗。利用信息化手段促进建筑垃圾源头减量，鼓励建筑垃圾就近利用。加快推进建筑垃圾处理设施的改扩建或新建项目。逐步淘汰规模小、效益低、工艺简单的建筑垃圾资源化利用厂，改变建筑垃圾资源化处理“小、散、乱”现状，促进建筑垃圾资源化利用行业的健康发展。

第八条  规划指标
规划近期，建筑垃圾资源化利用率70%，建筑垃圾综合利用率82%。

规划远期，建筑垃圾资源化利用率75%，建筑垃圾综合利用率83%。（荣昌区建筑垃圾污染环境防治工作规划指标详见附表1）

第三章  建筑垃圾现状分析

第九条  建筑垃圾产生现状
建筑垃圾分为工程渣土、工程垃圾、工程泥浆、拆除垃圾和装修垃圾共五类，荣昌区建筑垃圾多为工程渣土。产生量与处理量整体平衡，处理方式呈现多元化，其中，工程渣土、工程泥浆（干化处理后）以工程回填处理为主，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾以资源化利用为主（荣昌区近4年建筑垃圾产生情况、处理情况详见附表2、附表3）。

第十条  建筑垃圾处理现状
荣昌区建筑垃圾处理采用填埋、资源化利用、工程回填及绿化造景等方式综合处理。截至2023年底，荣昌区现有建筑垃圾运输企业11家，建筑垃圾密闭运输车辆294辆，均为老式改装车；现有1处资源化利用厂，建筑垃圾处理能力约30万吨/年；1处土石方堆填场，剩余容量约69万方（荣昌区建筑垃圾处理设施现状详见附表4）。

第四章  建筑垃圾量预测
第十一条  产生量预测
建筑垃圾产生量数据预测参照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），通过科学合理预测规划范围内的人口、户数、新增建筑面积、新增建设用地总面积等指标，预测规划近期建筑垃圾产生总量约为96.97万m3/年，规划远期建筑垃圾产生总量约为52.95万m3/年。

（一）工程渣土（含工程泥浆）。
2027年工程渣土（含工程泥浆）产生量约为88.11万m³/年，2030年工程渣土（含工程泥浆）产生量约为45.11万m³/年（详见附表5）。

（二）工程垃圾。
2027年工程垃圾产生量约为2.08万m³/年，2030年工程垃圾产生量约为1.80万m³/年（详见附表6）
（三）装修垃圾。
2027年装修垃圾产生量约为5.29万m³/年，2030年装修垃圾产生量约为4.48万m³/年（详见附表7）。

（四）拆除垃圾。
2027年拆除垃圾产生量约为1.49万m³/年，2030年拆除垃圾产生量约为1.56万m³/年（详见附表8）。

第十二条  处理量预测
（一）工程渣土（含工程泥浆）填埋量预测。

基于荣昌区建筑垃圾污染环境防治工作规划指标，工程渣土（含工程泥浆）综合利用率到2027年为82%，2030年为83%。根据建筑垃圾产生量预测2027年和2030年工程渣土（含工程泥浆）填埋量分别为15.86万m³/年、7.67万m³/年（详见附表9）。选取均值预计工程渣土（含工程泥浆）2024年—2027年填埋总量约68.84万m³，2028年—2030年填埋总量约31.20万m³。

（二）工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用量。

根据荣昌区建筑垃圾污染环境防治工作规划指标和建筑垃圾产生量，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用率2027年为55%、2030年65%，预测2027年和2030年工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用量分别为4.87万m³/年、5.10万m³/年（详见附表10）

第五章  建筑垃圾减量化处置
第十三条  建筑垃圾减量化
（一）落实建设单位的首要责任。按照“谁排放、谁负责”的原则，建设单位应承担建筑垃圾减量化的首要责任。建设单位要明确工程建设项目建筑垃圾减量化的目标、措施和费用，并监督设计、施工、监理单位具体落实。

（二）实施新型建造方式。推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理建造模式，鼓励创新设计、施工技术与装备，推进BIM（建筑信息模型）等技术在工程设计和施工中的应用。

（三）树立工程全寿命期设计理念。统筹考虑工程耐久性和可持续性，鼓励采用先进适用的材料和技术体系，推进功能模块和部品构件标准化，对改建扩建工程要充分考虑利用原结构及机电设备。

（四）提高工程易建造性。合理确定场地标高，减少渣土外运。选择适宜的结构体系，减少建筑形体不规则性。鼓励建筑、结构、机电、装修、景观全专业一体化协同设计，减少施工过程设计变更。

第十四条  建筑垃圾处置方案
（一）建筑垃圾产生环节。通过对不同类别建筑垃圾的源头减量控制，经初步分类、简单处理的建筑垃圾进入专业化分类与收运环节。其中，大部分工程泥浆经干化处理后水分大量蒸发留下固体残留物，归类为工程渣土一并处理，剩余少量经过污染部分归为有害垃圾，无法收入建筑垃圾处理设施进行处置；大部分工程渣土通过市场自主平衡的方式进行土方调配；部分拆除垃圾与工程垃圾在拆迁或施工现场通过移动式处理设施进行处理，其余部分与装修垃圾运输至建筑垃圾资源化利用设施进行处置。

（二）建筑垃圾运输环节。经源头减量后的建筑垃圾进入分类收集与运输环节，通过规范化的收集运输，运至相应处置设施进行分类处置。工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾通过收集点集中收集，经规范化运输至建筑垃圾资源化处置设施进行处置；工程渣土、干化后的工程泥浆运至工程回填利用或土石堆填厂进行堆填处理。

（三）建筑垃圾分类处置环节。可资源化利用的建筑垃圾，采取回收利用、直接利用、再生循环利用等多种方式进行资源化利用。不能进行资源化利用的其他建筑垃圾，以及通过再生资源化利用后的少部分生产废料收运至建筑垃圾填埋场或消纳场进行最终消纳处置。

第六章  建筑垃圾收集运输体系
第十五条  分类收集要求
建筑垃圾应按不同的产生源、种类、性质进行分别堆放、分流收运、分类处理。对于符合回填要求的工程渣土（包含工程泥浆），宜采取就地回填方式，在施工场地内临时堆放回填或作为绿化路基解决，其余部分可根据市场需求调配平衡回填；工程垃圾、拆除垃圾可运送至建筑垃圾资源化处理厂加工成再生骨料或生产环保砖，装修垃圾中的木材、金属等有价值的物质进入废品回收体系，可循环利用部分运送至建筑垃圾资源化处理厂，剩余没有利用价值的部分进入环保热电厂焚烧处理或进行规范填埋处置。建筑垃圾在分类收集过程中，不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和有害垃圾等。

第十六条  收运基本要求
（一）施工单位：遵循方便收集、减少运输成本、利于资源利用和环保的原则，根据建筑垃圾的性质和用途进行分类收集。制定并定期执行建筑垃圾清运计划，确保建筑垃圾及时从施工现场运出。设置符合标准的硬质围挡，并采取防尘措施，如覆盖、压实、喷淋、洒水、临时绿化等。硬化施工工地出入口道路，配备车辆冲洗设备。建立并保存建筑垃圾收运记录，编制建筑垃圾处理方案，并上报城市管理部门备案。不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。

（二）运输单位：运输车辆应符合技术规范要求，依法取得道路运输经营许可证，具备密闭性，以防止建筑垃圾散落和飞扬。运输单位需按照规定的运输路线、时间和处置地点进行建筑垃圾运输，严格遵守相关法律法规。在运输过程中，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。

（三）处置单位：严格执行建筑垃圾处置核准制度，取得建筑垃圾处置核准，具备符合环保要求的建筑垃圾处置设施，处置设施需定期维护和更新。遵循循环再利用的原则，尽可能地将建筑垃圾转化为资源。严格控制建筑垃圾处理过程中的排放。不得受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。
第十七条  收运流程
（一）工程渣土（含工程泥浆）、工程垃圾及拆除垃圾。
行政许可阶段：产生单位和个人到建筑垃圾管理部门办理行政处置许可手续，提交工程相关信息，确定承运单位、运输时间，管理部门核算建筑垃圾产生量，给予行政许可。

施工阶段：所有工程必须做到封闭施工和降尘施工，施工出入口应当硬化，设立车辆冲洗设备和沉淀池，严禁在车行道上堆放建筑垃圾。工地开工后，建筑垃圾均按照管理要求分类堆放。工地应安装视频监控，建设主管部门和执法部门不定期到工地进行巡查。

运输阶段：工程渣土（含工程泥浆）、工程垃圾及拆除垃圾产生后，由经核准的运输服务单位进行清运。运输建筑垃圾过程中，采取密闭措施，相关执法监管部门进行全过程监管。执法部门严厉查处无证运输、车辆带泥行驶、抛洒撒漏等违法行为。

处置阶段：工程渣土（含工程泥浆）、工程垃圾及拆除垃圾须清运至建筑垃圾处置核准的处置场所进行资源化利用或最终处置。执法部门建立完善日常巡查机制，查处无证处置建筑垃圾行为。处置场所安装视频设备，通过相应建筑垃圾信息管理系统对进出车辆和处置场运行情况进行监管。

（二）装修垃圾。
施工阶段：新建居住小区，应设置若干场地作为装修垃圾临时收集点，并与小区一并投入使用；或在装修过程中引导采用箱体式收运模式，实行装修垃圾不落地收集方式；精装修成品住房应在工地施工场地内单独设置装修垃圾收集点；商场、企业在内部划出区域作为装修垃圾临时堆放场地。

运输阶段：产生单位或物业公司事先进行申请或委托，建立临时堆放点，并进行收集和分选，再由运输企业运至装修垃圾处置场所。

处置阶段：装修垃圾分类清运至规范的处置场所进行资源化利用或最终处置。针对偷倒乱倒装修垃圾的行为由主管部门依法查处。

第七章  建筑垃圾处理设施布局
第十八条  处理缺口分析
	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	工程渣土（含工程泥浆）

预测产生量（万m³/年）
	88.11
	45.11

	2
	综合利用率
	82%
	83%

	3
	填埋率（%）
	18%
	17%

	4
	填埋量（万m³/年）
	15.86
	7.67


（一）工程渣土（含工程泥浆）填埋缺口。
当前荣昌区双河街道片区渣土消纳场剩余填埋容量约为69.00万m³，规划预计2024年至2027年工程渣土（含工程泥浆）填埋总量约为68.84万m³，存量与消纳量基本平衡；预计2028年至2030年工程渣土（含工程泥浆）填埋总量约为31.20万m³，远期缺口约为31.04万m³。

（二）建筑垃圾资源化利用缺口。
规划预计工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用总量在2027年为13.29万吨/年，2030年为11.76万吨/年。荣昌区现有1处资源化利用厂，建筑垃圾处理能力约为30万吨/年，规划期内能够满足需求量。

第十九条  建筑垃圾处理设施选址原则

（一）在符合耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、历史文化保护线、洪涝风险控制线等重要控制线和国土空间用途管制要求的基础上，统筹空间布局。严格禁止在以下区域设置场地：现状公园绿地和规划公园绿地、珍贵动植物栖息养殖区和自然保护区、风景名胜区、文物古迹区、科学考察研究区等。

（二）土石堆填场宜优先选用采矿坑、塌陷区等，并应满足交通方便、运距合理的要求。

（三）选址应倾向于人口密度低、土地利用价值不高、地下水利用可能性低的地区，以避免对当地居民生活造成不便或产生不良社会影响。

（四）应最大化利用地形优势，设置雨污分流设施，确保对周边环境的污染最小化，同时需与当地的大气防护、水资源保护、自然环境保护及生态平衡要求相协调。

（五）场地进出口及与城乡主干道连接的道路应进行硬化处理。

（六）建议在场地四周设置高度为1.8米的硬质围挡，以确保安全和整洁。

（七）转运调配场、土石堆填场及建筑垃圾填埋场应考虑喷淋降尘设施，控制装车、卸车、转运、倾倒、摊铺过程产生扬尘。

第二十条  建筑垃圾处理设施规划布局
基于建筑垃圾处理缺口分析，根据荣昌区国土空间分区规划明确的约束性指标和刚性管控要求，结合区城市管理局、区规划自然资源局等部门意见，拟规划布局2处土石堆填场，分别位于广顺街道办事处李家坪村、双河街道办事处梅石坝鱼苗产业社区（详见附表11）。

第八章  环境保护与生态修复
第二十一条  环境保护
在施工前精准确定开挖顺序，进行科学化的土方量分析，并最大化利用开挖的土方进行回填，以减少建筑垃圾的产生。重视原材料加工和运输过程中可能产生的粉尘和废气，通过优化区域建设布局和挖掘路线，缩短运输时间，进而降低对空气质量的不良影响。积极推进建筑垃圾的资源化利用，如将废弃混凝土转化为再生骨料，废弃砖瓦再利用为建筑砖等，减少对自然资源的依赖，同时减轻土地资源紧张的压力。在施工现场，须实施严格的文明施工管理，硬化主要道路，采用防尘洒水等措施，封闭施工区域，并对运输车辆进行严格监督和控制，确保施工现场的清洁和环境保护。加强建筑垃圾处理过程中的废水处理，确保废水经过专业处理后达标排放，降低对水资源的影响。

第二十二条  生态修复

重视施工前对表层剥离土的保护，减少和减轻对土壤原始结皮的扰动，包括清除污染物质、改善土壤结构、恢复土壤肥力等。加强对有条件的封场建筑垃圾填埋场进行生态修复，应用适应性强、成活率高的乡土植物，以增强生态系统的稳定性和自我修复能力。合理设计雨水收集、排放和渗透系统，以减少雨水对填埋场的冲刷和侵蚀，促进雨水的自然利用和回收。

第九章  管理体系建设

第二十三条  部门职责
区城市管理部门作为建筑垃圾的主要监管单位，主要负责制定相关法规和规划，执行建筑垃圾处置和运输的审批工作，同时对建筑垃圾的全链条过程进行监督管理和行政执法；积极推动建筑垃圾源头减量、促进行业自律、鼓励建筑垃圾的再生利用，并与相关部门协作，共同提升建筑垃圾污染防治工作的效率和效果。

区住房城乡建委主要通过优化工程设计、推广装配式和绿色建筑等手段推进建筑垃圾的源头减量，监督受监管的工程项目加强文明施工管理，引导施工单位和物业企业规范建筑垃圾处理工作，并将其纳入标准化工地评价体系；积极督促企业进行建筑垃圾的再生利用，推广再生产品的使用，以实现建筑垃圾的有效处置和资源化利用。

区规划自然资源局提供可供建筑垃圾回填的废弃矿坑或低洼地信息，为建筑垃圾处理设施的规划和建设提供必要的用地和选址支持，确保建筑垃圾处理项目的土地资源得到合理利用和有效管理。

区交通运输委对建筑垃圾运输企业的运输资质进行审查，并对获得许可企业进行日常检查；对建筑垃圾运输车辆在公路上的超限运输等违法行为进行查处。

区公安局主要承担监管和执法职责，查处建筑垃圾运输车辆的违法行为，对于不符合国家安全技术标准的建筑垃圾运输车辆，不予核发检验合格标志。

区发展改革委、区经济信息委、区生态环境局、区市场监管局等按照各自职责依法开展建筑垃圾污染环境防治工作。

第二十四条  制度完善
（一）行政许可制度。遵循国家相关法规，要求建筑垃圾的产生、运输、处理等各环节都必须得到相关部门的核准。从事建筑垃圾运输的企业必须获得颁发的运输许可证与标识，违规行为将受到严厉处罚，确保建筑垃圾得到合法、有序地管理。制定一套建筑垃圾运输行业的管理规范，加速建立和完善建筑垃圾消纳的市场化运作体系。

（二）分类管理制度。健全建筑垃圾分类存放和运输的标准化规范，建筑垃圾产生单位或个人按照规定的标准和方法对建筑垃圾进行分类，并交由具备相应资质的单位进行运输和处理。鼓励和指导施工单位及居民进行垃圾分类，要求建筑垃圾与生活垃圾、危险废物等其他类别的垃圾分开收集和存放，严禁混合处理，以逐步实现专业车辆对装修垃圾的清运工作。

（三）污染者付费制度。探索建立有关建筑垃圾减量化排放的标准与指导政策，科学引导减排工作。秉承“谁投资、谁拥有、谁受益”的原则，要求产生建筑垃圾的单位或个人承担相应的处理费用，用于建筑垃圾的收集、运输、处理以及环境保护设施的建设和维护。

（四）全过程监管制度。通过城管、住建、公安、交通等多个部门的协同合作，整合执法资源，形成监管合力。确立清晰的责任主体，加强建筑垃圾规范存放、分类、申报、运输和消纳等全过程管理，严厉打击违法违规行为。

（五）投诉举报制度。鼓励公众参与监督，对非法倾倒、运输或处理建筑垃圾等违法违规行为进行投诉举报。对于公众举报、媒体曝光、上级机关的交办案件以及其他部门提供的线索，相关监管部门应迅速响应，进行调查核实，对于确有违法违规行为的单位，将书面通知要求其在规定时间内完成清理工作，并确保现场取证及进一步的法律追责程序得以妥善执行。

第二十五条  信息化建设

构建全面的建筑垃圾信息管理共享平台，涵盖从产生、收集、运输、处理到最终处置的各个环节，实现对建筑垃圾全过程有效、系统地监督管理，优化建筑垃圾的平衡消纳和资源化利用，增强市场调节能力。要求施工单位编制建筑垃圾处理方案，并按规定报送环境卫生主管部门备案，实现建筑垃圾管理数字化。加大力度推广使用新型智能建筑垃圾运输车辆，促进建筑垃圾全链条的数字化监管。

第十章  重点实施计划

第二十六条  规划近期
使用现有位于峰高街道的资源化利用厂进行建筑垃圾资源化利用处置。遵循严管、严查、严治，切实提高执法巡查频率、加大执法查处力度。逐步淘汰规模小、效益低、工艺简单的建筑垃圾处理场地，整改“小、散、乱”现象。

第二十七条  规划远期
加快推进土石堆填场新建项目，增强城区建筑垃圾的消纳处理能力，规划建设堆填场1号，位于广顺街道办事处李家坪村；结合荣昌区实际发展情况，推进堆填场2号项目建设。

第十一章  保障措施

第二十八条  加强管理、组织领导
成立建筑垃圾治理工作小组，负责统筹协调全区建筑垃圾污染环境防治工作，建立健全建筑垃圾减量化工作机制，依据职能组织实施，加快推进建筑垃圾源头减量，进一步加强建筑垃圾收集、运输、资源化利用和处置管理。

第二十九条  完善制度、机制保障
建立健全建筑垃圾污染环境防治的制度体系，明确各方责任和义务，严格落实建筑垃圾排放限额，探索执行施工现场建筑垃圾分类、收集、统计、处置和再生利用等相关标准。建立多部门联合协作工作制度，召开建筑垃圾污染环境防治工作会议，通报工作进展，有效推动跨部门合作、促进信息共享和问题解决。

第三十条  强化宣传、公众满意
充分发挥舆论导向和媒体监督作用，通过新旧媒体相结合的方式，宣传建筑垃圾减量化的重要性，普及建筑垃圾减量化有关基础知识，让公众意识到建筑垃圾治理的重要性和紧迫性，并鼓励公众广泛参与到建筑垃圾污染环境防治工作中来，营造全社会共同参与的良好氛围。

第三十一条  政策扶持、财税优惠
设立建筑垃圾污染环境防治专项资金，加强建筑垃圾资源化利用项目用地保障，对符合建筑垃圾减量化处理、资源化利用相关标准、行业规范和专项规划的企业或项目给予财政补贴，依法落实税收减免等支持政策。

第三十二条  强化执法、长效管理
加大执法力度，提高执法人员的业务能力和素质，加强执法队伍的建设和管理，确保执法行为的规范性和公正性。并且制定和完善建筑垃圾污染环境防治的相关政策，形成长效的政策支持体系。同时建立建筑垃圾污染环境防治的长效机制，包括日常监管、定期检查、问题整改等，确保防治工作的持续性和有效性。

第十二章  附则
第三十三条  规划成果
本规划成果由文本、规划图纸和说明书组成，说明书是对文本的补充说明。

第三十四条  批准实施
本规划经批准后，将成为重庆市荣昌区建筑垃圾规范管理和处理设施建设的指导文件。

第三十五条  规划解释
本规划解释权归重庆市荣昌区城市管理局。
附表
表1  荣昌区建筑垃圾污染环境防治工作规划指标表
	序号
	内容
	现状

（2023年）
	近期

（2027年）
	远期

（2030年）

	1
	工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾分类收集率

（工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾分类收集量占产生总量的比例。）
	35%
	60%
	70%

	2
	建筑垃圾资源化利用率

（工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化利用量，占工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾总量的比例。）
	50%
	55%
	65%

	3
	建筑垃圾综合利用率

（工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾工程回填、资源化利用的量占建筑垃圾总量的比例。）
	83%
	85%
	87%

	
	其中
	工程渣土综合利用率

（资源化回收、工程回填等综合利用的量占工程渣土总产生量的比例。）
	80%
	82%
	83%


备注：工程回填包含场地平整、土地生态整治以及绿化造景等，资源化利用包含资源化回收和再生利用等。

表2  荣昌区2020—2023年建筑垃圾产生量

（单位：万m3）
	年份
	合计
	工程渣土
	工程垃圾
	工程泥浆
	拆除垃圾
	装修垃圾

	2020年
	68.02
	68
	0.02
	0
	0
	0

	2021年
	217.1
	206
	0.4
	0
	3.2
	7.5

	2022年
	118.76
	103.98
	0.4
	0.2
	0.3
	13.88

	2023年
	84.82
	82.55
	0.2
	0.1
	0.1
	1.87


表3  荣昌区2020—2023年建筑垃圾处理量

（单位：万m3）
	年份
	合计
	填埋
	资源化利用
	工程回填
	绿化造景
	其它

	2020年
	68.02
	30
	0
	38.02
	0
	0

	2021年
	217.1
	19.53
	16.7
	170.92
	7.25
	2.7

	2022年
	118.76
	0
	14.23
	85.26
	13.69
	5.58

	2023年
	84.82
	0
	1.97
	75.25
	7.5
	0.1


表4  荣昌区建筑垃圾处理设施现状一览表

	序号
	类型
	项目名称
	项目位置
	占地面积

（公顷）
	处理能力

	1
	资源化利用厂
	荣昌区资源循环利用示范基地
	荣昌区峰高街道唐冲村2社98号
	1.2
	约30万吨/年

	2
	土石堆填场
	荣昌区双河街道片区渣土消纳场
	荣昌区双河街道双矿社区八井
	7.28
	剩余容量约69万方


表5  荣昌区工程渣土、工程泥浆产生量预测
	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	新增建设用地面积（万m²）
	105.98
	54.26

	2
	建筑工程渣土（万m³/年）
	74.61 
	38.20 

	3
	市政基础设施建设工程渣土（万m³/年）
	13.06 
	6.69 

	4
	工程渣土合计（万m³/年）
	87.67 
	44.89 

	5
	工程泥浆合计（万m³/年）
	0.44 
	0.22 

	6
	工程渣土及泥浆合计（万m³/年）
	88.11 
	45.11 


表6  荣昌区工程垃圾产生量预测

	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	新增建筑面积（万㎡/年）
	67.83
	66.56

	2
	建筑工程垃圾（万吨/年）
	2.44 
	2.10 

	3
	新增基础设施建设面积（万㎡/年）
	16.96 
	16.64 

	4
	市政基础建设工程垃圾（万吨/年）
	0.68 
	0.60

	5
	工程垃圾合计（万吨/年）
	3.12
	2.70

	6
	工程垃圾合计（万m³/年）
	2.08
	1.80


表7  荣昌区装修垃圾产生量预测

	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	居民户数（万户）
	13.24
	13.44

	2
	装修垃圾（万吨/年）
	7.94
	6.72

	3
	装修垃圾（万m³/年）
	5.29
	4.48


表8  荣昌区拆除垃圾产生量预测

	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	拆除面积（万㎡/年）
	2.48
	2.60

	2
	拆除垃圾（万吨/年）
	2.23 
	2.34

	3
	拆除垃圾（万m³/年）
	1.49
	1.56


表9  荣昌区工程渣土（含工程泥浆）填埋量预测

	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	工程渣土（含工程泥浆）预测产生量（万m³/年）
	88.11
	45.11

	2
	综合利用率
	82%
	83%

	3
	填埋率（%）
	18%
	17%

	4
	填埋量（万m³/年）
	15.86
	7.67


表10  荣昌区工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾资源化

利用量预测

	序号
	内容
	2027年
	2030年

	1
	工程垃圾、装修垃圾、拆除垃圾

预测产生总量（万吨/年）
	13.29
	11.76

	2
	资源化利用率（%）
	55%
	65%

	3
	资源化利用量（万吨/年）
	7.31
	7.64

	4
	资源化利用量（万m³/年）
	4.87
	5.10


表11  荣昌区土石堆填场待选址一览表

	序号
	名称
	拟选址位置
	占地面积（公顷）
	容量规模（万m3）
	备注

	1
	堆填场1号
	广顺街道办事处李家坪村
	1.61
	15
	

	2
	堆填场2号
	双河街道办事处梅石坝鱼苗产业社区
	1.65
	20
	


附图
一、荣昌区建筑垃圾处理设施规划选址分布图（堆填场1号）
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二、荣昌区建筑垃圾处理设施规划选址分布图（堆填场2号）
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三、荣昌区建筑垃圾处理设施规布局态势图
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  抄送：区纪委监委机关，区法院，区检察院，区人武部，区委办公室，
区人大常委会办公室，区政协办公室。
重庆市荣昌区人民政府办公室               2025年9月4日印发

