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第一章  总则

 编制目的

为提高荣昌区城市综合防灾减灾能力，最大程度地减少突发事件所造成的损害，有组织地安排避难救援，保护公众的生命财产安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，构建和谐社会，特编制本规划。

 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理的重要论述，坚持人民至上、生命至上，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以满足人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定为根本目的，以推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升全社会应急避难能力和水平。

 规划原则

坚持公共资源优先，既有资源利用为主。通过科学规划和资源整合，确保公共设施在紧急情况下能够迅速、有效地服务于民众避难需求，提高应急响应效率，同时实现资源的节约和高效利用。

坚持安全优先、区域统筹。严格确定应急避难场所选址与设防，避开地震断裂带、地质隐患点及其危险区和洪涝灾害危险区，远离行洪区、高压走廊、危化品仓储区等影响范围。在开展突发事件风险评估的基础上，遵循发展规划、国土空间规划等，结合城乡人口分布、土地资源、公共设施与场地空间、经济社会发展等情况，科学规划、多元共建城乡应急避难场所。

坚持统筹资源、平急（疫）结合，综合利用。积极推动防灾减灾、防疫、防空应急避难资源和文化、教育、体育、旅游及城乡基础设施等融合共建、综合利用，加强室内型、综合性和乡村应急避难场所建设，实现平时、急（疫）时功能及时转换、用途统筹兼顾。

坚持近远结合，分步实施。立足长远安全发展需求，强化规划的系统性和可操作性，通过顶层设计与阶段性目标结合，统筹规划城区应急避难场所，根据城市经济社会发展实际和防灾救灾需求区分轻重缓急，按计划分期、分批建设应急避难场所。

 规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

2．《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）；

3．《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；

4．《自然灾害救助条例》（2019年修订）；

5．关于印发《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的通知（应急〔2023〕76号）；

6．《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

7．《重庆市突发事件应对条例》（2012年3月）；

8．《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市自然灾害救助应急预案〉的通知》（渝府办发〔2024〕60号）；

9．《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市应急避难场所管理办法（试行）〉的通知》（渝府办发〔2016〕88号）；

10．《重庆市国土空间专项规划管理办法（试行）》（渝规委办发〔2024〕9号）

11．《关于加强全市应急避难场所建设的实施意见》（渝应急发〔2024〕6号）；

12．《应急避难场所术语》（GB/T44012-2024）；

13．《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024）；

14．《应急避难场所标志》（GB/T44014-2024）；

15．《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）；

16．《应急避难场所通用技术要求》（GB/T35624-2025）；

17．《应急避难场所管护使用规范》（GB/T33744-2025）；

18．《乡村应急避难场所设计规范》（GB/T45290-2025）；

19．《应急避难场所专项规划编制指南》（应急〔2023〕135 号）；

20.《重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021—2035年）》；

21．国家、省、市相关法律法规、标准规范和规划文件。

 规划范围

本规划范围分为荣昌区行政管辖范围和中心城区两个层次。

荣昌区行政管辖范围：包括6个街道（昌元街道、昌州街道、广顺街道、安富街道、双河街道、峰高街道）和15个镇（吴家镇、盘龙镇、仁义镇、万灵镇（原路孔镇）、河包镇、清江镇、荣隆镇、龙集镇、远觉镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、古昌镇、直升镇、清升镇），总面积1077平方公里。

中心城区：城区是规划集中建设的区域，面积约70.7平方千米。为加强规划管控，规划将昌元、昌州、广顺、峰高、安富、万灵6个镇街和直升镇的道观村，荣隆镇的玉久村、沙坝村、高田村全域以及双河街道的金佛社区一社，纳入城区行政管辖范围，面积约344平方千米。

 规划期限

规划期限为2025—2035年，近期到2030年。

 成果构成

本规划成果包括文本、规划图集、说明书及数据库。规划文本和图纸具有法定效力。数据库宜纳入应急管理大数据应用平台和国土空间规划“一张图”系统。

第二章  应急避难需求与资源分析

 灾害事故风险分析

由于荣昌地处四川盆地亚热带湿润气候区，5—9月为暴雨洪涝高发期；又位于华蓥山基底断裂，荣昌是重庆市地震最为活跃的地区，被多年划为重庆市年度地震重点关注地区。

根据《荣昌区风险评估报告》的分析，荣昌区主要存在十二类风险，包括：地震灾害、气象灾害、森林火灾、地质灾害、洪涝灾害、建筑事故、城区及工业园区火灾、危化品及烟爆事故、矿山事故、重大交通事故、城市运行突发事件（桥梁事故、大面积停电事件、天然气事故）及旅游突发事件。

从历年灾害影响人口数据分析，荣昌区影响人数最多的灾害为1986年洪水灾害，波及全区，造成了较大的避难需求。其余灾害如旱灾、地震等，虽然影响地区广，波及人口多，但是造成的集中避难需求不大。总体来说，荣昌区无高山、地势开阔平坦，灾害风险小，应急避难空间需求和场所提供之间的矛盾较小。

 应急避难人口分析

根据《重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021—2035年）》，至2035年，全区规划人口约76万人，城镇人口约57万人，城镇化率约75%；规划城区城镇人口约50万人，小城镇人口约7万人。

根据相关规范综合预测本区域应急避难人口规模：

紧急避难人口按不低于规划人口70%计，短期避难人数不低于规划人口的15％，长期避难人数不低于规划人口的5%。

规划全区紧急应急避难总需求约为60.20万人；短期避难人数约为12.9万人；长期避难人数约为4.30万人。

规划荣昌城区紧急应急避难总需求约为35万人；短期避难人数约为7.50万人；长期避难人数约为2.5万人。

第三章  规划目标与指标

 规划目标

通过科学规划，结合荣昌区城镇建设，逐步建立和完善以应急避难场所为主的灾时人员防护体系。达到“平时灾时”统筹兼顾，统一规划，分步建设，协调发展的目标。建设完善全区应急避难场所等级体系，完全适应各种灾害种类发生时的应急避难需求。

到2035年，符合国家标准的应急避难场所体系全面建立，满足荣昌区全域城乡人口避难需求的应急避难场所全覆盖，符合标准的应急避难场所有效避难面积达153.39万平方米，其中室内有效面积约31.72万平方米，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。

 规划策略

以城乡生活圈为基本安全单元，按照首先实现生活圈内平衡，最后实现各镇街相互平衡的思路，合理规划城区、乡镇（街道）和村（社区）级应急避难场所布局。按照建筑及场地类别、总体功能定位及避难时长、避难种类、避难面积、避难人数、服务半径和设施设备及物资配置等，科学设置室内型和室外型、综合性和单一性，以及紧急、短期、长期应急避难场所，加强室内型、综合性应急避难场所建设，加快推进现有城乡应急避难场所标准化改造，科学设置应急避难场所功能与设施。

 指标体系

为落实规划目标，结合荣昌区实际情况，构建适合荣昌区应急发展需求的指标体系，共7个规划指标。（详见附表1：规划指标体系表）

第四章  应急避难场所布局规划

 应急避难场所总体规划

本次规划荣昌区共设置应急避难场所289处，其中对现状应急避难场所改造提升63处，在已有建设用地上新增210处，在规划建设用地上新增16处，有效避难面积约为153.39万平方米。

昌元街道规划布局23处、昌州街道规划布局36处，安富街道规划布局14处、峰高街道规划布局17处、广顺街道规划布局12处、双河街道规划布局17处、吴家镇规划布局19处、龙集镇规划布局18处、盘龙镇规划布局18处、荣隆镇规划布局16处、观胜镇规划布局14处、清流镇规划布局12处、仁义镇规划布局12处、清升镇规划布局12处、古昌镇规划布局9处、铜鼓镇规划布局9处、河包镇规划布局9处、直升镇规划布局6处、远觉镇规划布局6处、清江镇规划布局5处、万灵镇规划布局5处。（详见附表2荣昌区应急避难场所规划一览表）

 应急避难场所分级体系

根据《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024），按分级负责、属地为主、分级响应调度资源的原则，将应急避难场所划分为区级、乡镇（街道）级和村（社区）级。

1．区级避难场所

由区级统筹规划建设和管理，可由区、镇（街道）、村（社区）建设、管护和使用。区级避难场所主要用于本行政区域或相邻行政区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本区行政区应急避难人员提供服务保障。

至规划期末，规划确定区级应急避难场所18处，可避难人口规模约26.5万人，占地总面积约142.04万平方米，有效避难面积约52.16万平方米，其中室内有效面积约为9.1万平方米，室外有效面积约为43.06万平方米。

2．乡镇（街道）级避难场所

由镇（街道）级或区级统筹规划建设和管理，镇（街道）、村（社区）管护和使用。乡镇（街道）级避难场所主要用于本镇（街道）级行政区域或相邻行政区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本镇（街道）及跨本行政区应急避难人员提供服务保障。

规划乡镇（街道）级应急避难场所48处，可避难人口规模约为20.63万人，占地总面积约79.80万平方米，有效避难面积约40.40万平方米，其中室内有效面积约为7.65万平方米，室外有效面积约为32.75万平方米。

3．村（社区）级避难场所

由村（社区）或镇（街道）级统筹规划建设和管理，村（社区）管护和使用。村（社区）级避难场所主要用于本村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本村（社区）和周边村（社区）应急避难人员提供服务保障。

规划村（社区）级应急避难场所223处，可避难人口规模约30.36万人，有效避难面积约60.81万平方米，其中室内有效面积约14.97万平方米，室外有效面积约44.75万平方米。

 应急避难场所分类体系

应急避难场所按避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径，可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性，分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所，这三类避难场所空间可向下兼容。

1．紧急避难场所规划

指用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所，也是应急避难人员集合并转移到其他类型避难场所的过渡性场所。全区共规划264处紧急避难场所，有效避难面积约106.75万平方米，可容纳避难人口规模约54.20万人。

2．短期避难场所规划

用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所。至规划期末，规划短期避难场所20处，有效避难面积约29.05万平方米，可容纳避难人口规模约14.78万人。

3．长期避难场所

用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所。至规划期末，规划长期避难场所5处，有效避难面积约17.57万平方米，可容纳避难人口规模约8.5万人。

 避难场所空间类型分类规划

规划室内型（含室内室外兼具型）避难场所101处，有效避难面积62.90万平方米，室内有效避难面积30.87万平方米。

规划室外型避难场所188处，占地面积合计214.19万平方米，有效避难面积90.43万平方米。

 区域协同

1．避难场所区域协同

鉴于区内各行政区域在用地条件、人口密度及应急资源分布上存在差异，致使各镇（街道）应急避难场所的容纳能力参差不齐，为了最大化利用现有避难场所资源，提升区域整体应急响应能力，空间邻近、可达性较好的行政区之间应加强联动合作。荣昌区全区根据行政区划共划分21个避难场所责任区，即各镇街负责行政管辖范围内防灾避难工作；中心城区共划分5个避难场所责任区，即昌元街道、昌州街道、峰高街道、安富街道和广顺街道。

2．相近生活圈避难协同

受各生活圈内部用地条件、人口密度及社会经济活动的影响，各生活圈的应急避难场所容纳能力呈现出不均衡的状态。为了充分发挥各避难场所的效能，空间邻近且交通便利的生活圈之间应建立起高效的信息共享与相互联动机制。

荣昌区中心城区以外的各镇街不再依据相近生活圈单独划定避难单元；中心城区根据荣昌区相近生活圈结构共划分10个避难单元，即安富避难单元、广顺避难单元、工人村避难单元、濑溪河避难单元、老城避难单元、太阳浩避难单元、红岩坪避难单元、板桥避难单元、黄金坡避难单元和峰高避难单元。

第五章  应急交通系统规划

 应急通道布局原则

根据平灾结合、安全可靠的原则，优化应急救援疏散系统。结合铁路系统、主次干路、直升机起降点等，完善便捷通畅的陆、空立体疏散通道，形成“陆、空”立体应急通道体系。
 区域性疏散救援通道

区域性疏散救援通道是主要的救灾通道。由于高速公路、国道和省道是连接荣昌区与周边区县的主要通道，其设计等级较高，灾害对道路的基本通行能力影响不会太大。通过对规划建设桥梁提高其抗震设防等级以及对已建桥梁实施抗震加固等措施，能够有效地提高地震应急救援疏散通道上桥梁的安全可靠性。因此，高速公路、国道和省道可作为区域性应急疏散通道。
1．高速公路
包括成渝高速公路（银昆高速）、潼荣高速、内大高速。
2．对外公路
荣昌区的对外公路主要有348国道、206省道、303省道和310省道。
 中心城区应急避难通道

以城市主干路为主，根据功能可以分为主要疏散通道、次要疏散通道和紧急疏散通道。
主要应急通道：以主干路为主，有效道路宽度不应小于15米，连接区域性应急避难通道和区级避难场所以及各镇街的乡镇（街道）级避难场所。设计抗震等级高，通行运输能力强，道路较宽，并与荣昌区对外的高速公路相连，便于人员向外疏散及救援物资的调配，是应急通道的骨干路网。
次要应急通道：以次干路为主，道路有效宽度不应小于7米。在主干路受到灾害破坏影响使用时，起到非常重要的替代作用，是荣昌中心城区应急疏散通道的辅助路网。
紧急应急通道：以次干路、支路为主。是连接紧急避难场所必不可缺的通道，其有效宽度不应小于4米。
 空中通道

规划共设置6处直升机起降区，其中5处长期避难场所各设置1处，仁义镇初级中学设置1处；有条件的短期应急避难场所也可利用周边开敞空间或屋顶增设直升机起降区。
 水路交通

荣昌区河道窄浅，通航能力有限。规划在中心城区儿童公园处的濑溪河上设置一处应急码头，作为现有应急交通体系的有效补充，仅用于紧急救援使用，不承担常规运输功能。
 应急通道畅通管理

1．建立应急通道的日常维护和管理机制，保证通道具有足够的应急能力。
2．建立应急通道工程维修抢险工作机制，保障应急避难时应急通道的连通性。
3．加强应急通道的应急交通管理。禁止非法占用应急通道空间，对应急通道周边有碍救援设备通行、人员疏散的设施或障碍物应予以清除。
4．积极推进智能交通系统技术的应用，为应急救援及人员疏散提供及时、准确的道路交通信息，引导车辆、人员以最短的路径到达目的地。
 相关基础设施建设

应急避难场所应至少设有两个不同方向的对外疏散通道，并注意避开危险区，结合公共设施和场地空间实际情况，考虑残疾人、老年人、幼儿、孕妇、伤病员等特殊群体需要进行无障碍设计，要考虑峰值避难人员短时进出需要。乡村地区应急通道要求可根据实际情况适当放宽条件。
第六章  应急避难场所设计要求指引

 场地建筑条件

避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公共建筑与公共设施。选择在交通便利，有可靠交通连接，易于伤员转运和物资运送的地区。应避开地震断裂带以及可能发生滑坡、泥石流等危险地段；应避开行洪区、指定的分洪口、洪涝期间进洪或退洪主流区和山洪威胁区；应避开高压线走廊区域、周围建（构）筑物倒塌影响范围；应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域。

荣昌区应急避难场所，多选择于广场、学校、公园等大型城市及乡镇开敞空间。空间供应量充足。这类空间在建设初期，皆经过了相对完善的空间安全论证，符合作为应急避难空间的基本条件。

 服务范围

紧急避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1千米以内，步行10～15分钟可达。

短期避难场所是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2．5千米以内，步行30-40分钟可达。

长期避难场所是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5千米以内，步行70～90分钟可达。

 功能区

应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所相关标准规范，科学划分功能区域，并尽可能统筹防灾防疫防空等多用途兼用设计，或可依不同用途灵活切换，或为其预留必要功能接口。

 设施设备

应急避难场所应按照标准要求对应急避难场所内的避难设施进行规范建设，依据其承担的避难功能配齐配全相关的设施设备，并保持设施设备运行状态良好。

 物资储备

物资配置宜采用避难场所自身实物储备、协议储备和救灾物资调配相结合的方式进行配置。对于不宜大量存储和不宜长期保存的物资，主要通过协议储备和救灾物资调配相结合的方式满足需要。

 信息系统

依托应急指挥数字系统框架，以应急指挥中心为核心，形成覆盖全区各镇（街道）和相关企业的信息化和集中监测中心，实现对全区突发事件分析、鉴别、制定应急方案模型，建立仿真与模拟网络，进行演习与培训。通过信息化、智能化管理，使全区范围内突发事件得到及时控制与处理。科学调度“四灾”物资，保证应急所需资源高效配置。

第七章  实施安排

 近期建设目标

补齐荣昌区现有应急避难场所短板，建设改造一批“数量充足、布局合理、设施完备、长效维护”的应急避难场所，构建一张以广场、公园、绿地、体育场馆、学校、医院等公共设施为节点的应急避难场所网络，做到应急避难场所“全区一张图”。

到2030年，完成全区63处现状避难场所的标准化改造，新增避难场所126处，符合标准的应急避难场所有效避难面积达121.62万平方米。（具体建设安排详见表2：荣昌区应急避难场所规划一览表）

 远期建设规划

形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急避难指挥体系，全区防范处置各类灾害事故风险的能力显著提升，自然灾害防御水平明显提升，人民群众因灾死亡率大幅降低，大灾巨灾应对能力得到提升，人民群众面对灾害的安全感显著增强，形成政府主导、社会共建、全民共享的应急避难场所新格局。

到2035年，符合国家标准的应急避难场所体系全面建立，2030年到2035年期间新增应急避难场所100处，新增有效避难面积约31.70万平方米，其中室内新增有效面积约7.04万平方米。（具体建设安排详见表2：荣昌区应急避难场所规划一览表）

第八章  保障措施

 组织保障

1．完善管理制度，明确应急避难场所管理维护和应急启用的运行机制。明确各类应急避难场所启用条件，建立应急避难场所分级分类部门协同的管理制度，编制各级各类应急避难场所启用预案和工作方案。
2．完善各类应急避难场所安全性和适用性评估、日常维护管养、应急转换启用、灾时运行管理等制度，确保灾时充分发挥应急保障功能。
 实施机制保障

1．加强规划成果的传导与衔接。完善规划传导，落实应急避难场所规划建设要求，新建应急避难场所与新建城乡公共设施、场地空间等同步规划、建设、验收和交付。详细规划应加强与本规划的衔接，细化落实相关规划内容。
2．加强组织实施。区人民政府应当根据应急避难场所规划制定年度建设计划，结合城市发展建设同步实施，有序推进应急避难场所规划建设。
3．加强用地保障。强化规划刚性约束，避免相关规划内容随意变更调整，完善规划成果管理和动态更新机制，将应急避难场所规划信息纳入国土空间规划“一张图”，统一管理，在用地和规划审批时明确应急避难场所规划建设要求。
4．建立规划年度实施评估机制。定期对规划的实施情况进行检查通报和评估，并纳入政府政绩综合考评体系。根据规划实施评估发现的问题与城市发展态势，动态制定应急避难场所年度建设计划。加强与国土空间规划“一张图”衔接，将规划实施评估结果纳入国土空间规划年度体检和定期评估内容中。
5．建立应急避难场所区域统筹协调建设管理机制。应急避难场所在建设前，应对应急避难场所场地空间、周边人口情况、周边生活圈已建应急避难场所等方面开展分析，合理确定应急避难场所避难种类、服务范围、避难规模及平面布局，实现应急避难场所从“零散建设”向“系统治理”转型。
 资金保障

1．加强应急避难场所经费投入与监督，完善以政府财政资金为主的应急避难场所资金投入机制，各相关单位要将应急避难场所建设和管理经费列入本级财政预算，明确应急避难场所建设和管理的资金来源，以保障应急避难场所建设实施和管理。
2．拓宽资金筹资渠道，建立健全多元化资金投入机制，加强引导社会资金投入，探索政府购买服务等方式维护管理应急避难场所。
3．按照现行事权、财权划分原则，突发事件处置结束应急避难场所关闭后，损耗的应急设施设备等折算费用属于镇（街道）支出责任的，由镇（街道）财政承担，区财政承担区级有关费用。
 社会参与

1．明确并落实政府、镇（街道）、居（村）委会、社区管理部门等的宣传责任。
2．规划批准落实后，多渠道开展宣传，建立公众信息反馈机制，加深公众对应急避难场所规划的认识和对应急避难场所规划实施的监督。
3．制定有针对性的地震救援、地质灾害、城市火灾救援等应急演练制度，定期组织预案演练，定期开放应急避护场所，组织群众参观，不断提升群众应对突发事件的能力。
第九章  附则

 规划批复

本规划由荣昌区人民政府批复，报重庆市应急管理局备案。由荣昌区应急管理局联合各部门组织实施。

附表

表1  规划指标体系表

	指标项
	指标值
	预期性/强制性

	可满足长期避难安置人口规模
	≥5%规划人口，约4.3万人
	强制性

	可满足短期避难安置人口规模
	≥15%规划人口，约12.9万人
	强制性

	可满足紧急避难人口规模
	≥70%规划人口，约60.2万人
	强制性

	室内与室内外应急避难场所可容纳避难人口百分比
	≥20%
	强制性

	有效避难面积
	≥153.39万平方米
	预期性

	人均有效避难面积
	≥2.0平方米
	预期性

	应急避难场所设施设备完善度
	100%
	预期性


备注：规划人口均包含荣昌区国土空间总体规划要求的弹性预留。

表2：荣昌区应急避难场所规划一览表
	编号
	名称
	行政区
	场所分级
	可避难人口规模（人）
	占地面积（㎡）
	有效避难面积（㎡）
	避难时长类型
	室内/室外
	单一性/综合性
	建设时序

	
	
	
	
	
	
	小计
	室外
	室内
	
	
	
	

	1
	荣昌区黄葛树广场应急避难场所
	昌元街道
	区级
	4000
	10300
	6200
	6200
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	2
	荣昌区海棠公园应急避难场所
	昌元街道
	区级
	26000
	95900
	38400
	38400
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	3
	荣昌区人民公园应急避难场所
	昌元街道
	区级
	10000
	41000
	16400
	16400
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	4
	荣昌区人民广场应急避难场所
	昌元街道
	区级
	20000
	50000
	35000
	35000
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	5
	荣昌区海棠广场应急避难场所
	昌元街道
	区级
	3000
	5000
	5000
	5000
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	6
	西南大学荣昌校区应急避难场所
	昌元街道
	区级
	25000
	80000
	40000
	15000
	25000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	7
	荣昌区宝城初级中学（原荣昌中学老校区）应急避难场所
	昌元街道
	区级
	10000
	16000
	15000
	15000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	8
	荣昌区体育场应急避难场所
	昌元街道
	区级
	20000
	100000
	100000
	100000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	9
	昌元街道规划中学应急避难场所（V10-2/04）
	昌元街道
	乡镇（街道）级
	4000
	101600
	12000
	4000
	8000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	10
	荣昌区学院路小学应急避难场所
	昌元街道
	乡镇（街道）级
	2000
	8600
	5000
	3500
	1500
	短期
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	11
	荣昌区桂花园小学运动场应急避难场所
	昌元街道
	乡镇（街道）级
	1200
	4500
	2500
	1500
	1000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	12
	荣昌区城西小学应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	2500
	13300
	4000
	1000
	3000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	13
	昌元街道规划车站应急避难场所（V16-3/03）
	昌元街道
	村（社区）级
	6200
	54100
	12000
	3000
	9000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	14
	昌元街道西街广场应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	2500
	5000
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	15
	昌元街道许溪社区便民服务中心应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	400
	1100
	750
	500
	250
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	16
	昌元街道许溪社区应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	800
	2450
	1500
	1000
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	17
	昌元街道武城家园应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	1000
	3000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	18
	昌元街道方家坝村南坳田小院讲堂应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	700
	5000
	1200
	1200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	19
	昌元街道新峰谢家坝小学应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	900
	5000
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	20
	昌元街道云峰寺停车坝应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	800
	2600
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	21
	荣昌区昌元新峰小学应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	1000
	7000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	22
	荣昌区城西小学螺罐分校应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	1300
	3000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	23
	昌元街道方家坝村便民服务中心应急避难场所
	昌元街道
	村（社区）级
	500
	2200
	850
	850
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	24
	荣昌区高铁车站应急避难场所
	昌州街道
	区级
	22000
	87600
	52600
	42600
	10000
	长期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	25
	重庆城市管理职业技术学院荣昌校区应急避难场所
	昌州街道
	区级
	50000
	640000
	90000
	40000
	50000
	长期
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	26
	荣昌区儿童公园应急避难场所
	昌州街道
	区级
	12000
	45000
	18000
	18000
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	27
	荣昌区大成中学运动场应急避难场所
	昌州街道
	区级
	13000
	53600
	21400
	21400
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	28
	荣昌区香国公园应急避难场所
	昌州街道
	区级
	16000
	62700
	25100
	25100
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	29
	荣昌区邦德太平洋广场应急避难场所
	昌州街道
	区级
	6000
	24000
	9600
	9600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	30
	荣昌中学校应急避难场所
	昌州街道
	区级
	10000
	39600
	15800
	15800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	31
	荣昌区悦体运动中心应急避难场所
	昌州街道
	区级
	10000
	38700
	15500
	15500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	32
	荣昌区棠香小学应急避难场所
	昌州街道
	区级
	4000
	8000
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	33
	荣昌高新区实验小学应急避难场所
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	3600
	22600
	9000
	6000
	3000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	34
	荣昌区体育中心应急避难场所
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	8400
	35000
	21000
	12000
	9000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	35
	荣昌区马拉松广场应急避难场所
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	5200
	24200
	9700
	9700
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	36
	荣昌区联升小学应急避难场所
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	3000
	19000
	5000
	5000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	37
	荣昌区职业教育中心新校区运动场应急避难场所
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	15000
	115800
	32000
	32000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	38
	昌州街道规划学校应急避难场所（U20-1/01、U20-2/01）
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	12000
	30000
	26000
	14000
	12000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	39
	昌州街道规划公园应急避难场所（U38-4/01）
	昌州街道
	乡镇（街道）级
	10000
	20000
	18000
	18000
	
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	40
	荣昌区棠城小学、全民健身活动中心应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	6000
	61900
	24800
	8000
	16800
	短期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	41
	荣昌初级中学应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	8000
	28000
	20000
	8000
	12000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	42
	重庆市畜牧科学院前广场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	1800
	5000
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	43
	昌州街道金银摩托车考场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	6500
	65200
	15000
	15000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	44
	荣昌区拓新玉屏小学应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	3600
	19200
	7700
	5000
	2700
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	45
	荣昌区尔雅小学应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	8000
	36300
	14500
	11000
	3500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	46
	荣昌区特殊教育学校运动场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	2600
	15100
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	47
	荣昌区汽车总站应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	5500
	19700
	11800
	3000
	8800
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	48
	中国(荣昌)畜牧产品交易市场前广场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	3500
	170100
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	49
	重庆华森制药有限公司新厂运动场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	2800
	99400
	4500
	4500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	50
	重庆华腾眼镜有限公司运动场应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	2900
	23100
	5200
	5200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	51
	昌州街道规划小学应急避难场所（D04-01/04）
	昌州街道
	村（社区）级
	7800
	39600
	15800
	6000
	9800
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	52
	昌州街道规划会展中心应急避难场所（E01-01/04）
	昌州街道
	村（社区）级
	9000
	118000
	20000
	6000
	14000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	53
	昌州街道规划公园应急避难场所（U2-2/02）
	昌州街道
	村（社区）级
	6000
	33500
	13400
	13400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	54
	昌州街道规划公园应急避难场所（R6-10/04）
	昌州街道
	村（社区）级
	5200
	82500
	9000
	9000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	55
	昌州街道规划公园应急避难场所（R14-4/03）
	昌州街道
	村（社区）级
	3800
	49600
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	56
	昌州街道规划学校应急避难场所（U7-3/03）
	昌州街道
	村（社区）级
	5800
	43800
	12000
	6000
	6000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	57
	昌州街道八角井村振兴楼应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	480
	1200
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	58
	昌州街道七宝岩村应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	600
	1500
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	59
	昌州街道石河村中学应急避难场所
	昌州街道
	村（社区）级
	800
	4700
	1500
	800
	700
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	60
	荣昌区广顺小学应急避难场所
	广顺街道
	区级
	4000
	23000
	11600
	5600
	6000
	长期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	61
	荣昌区永荣广场应急避难场所
	广顺街道
	乡镇（街道）级
	2000
	4800
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	62
	重庆城市管理职业学院职业技能公共培训中心应急避难场所
	广顺街道
	乡镇（街道）级
	6000
	40000
	9000
	9000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	63
	广顺街道规划交通站点应急避难场所（X19-2/03）
	广顺街道
	村（社区）级
	5100
	17000
	10200
	1200
	9000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	64
	广顺街道规划公园应急避难场所（X13-5/02）
	广顺街道
	村（社区）级
	3800
	45700
	8000
	8000
	—
	短期
	室外
	综合性
	远期建设

	65
	广顺街道规划公园应急避难场所（W22-1/02）
	广顺街道
	村（社区）级
	8100
	40400
	16200
	6400
	—
	短期
	室外
	综合性
	远期建设

	66
	广顺街道工农茶叶社区居委会应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	330
	500
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	67
	广顺街道沿河村村委会应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	260
	400
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	68
	广顺街道柳坝村委会应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	110
	170
	170
	170
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	69
	广顺街道高瓷村委会应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	130
	200
	200
	200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	70
	广顺街道天常村应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	80
	120
	120
	120
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	71
	广顺街道李家坪村村委会应急避难场所
	广顺街道
	村（社区）级
	60
	100
	100
	100
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	72
	荣昌区峰高中心小学应急避难场所
	峰高街道
	乡镇（街道）级
	2400
	7000
	6000
	4000
	2000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	73
	荣昌区峰高初级中学应急避难场所
	峰高街道
	乡镇（街道）级
	4000
	8000
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	74
	峰高街道桃峰公园文化广场应急避难场所
	峰高街道
	乡镇（街道）级
	6666
	12000
	10000
	10000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	75
	峰高街道峰高办事处前广场应急避难场所
	峰高街道
	乡镇（街道）级
	1066
	2000
	1600
	1600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	76
	峰高街道规划小学应急避难场所（F6-6/04）
	峰高街道
	乡镇（街道）级
	6000
	20000
	12000
	8000
	4000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	77
	峰高街道峰高公园应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	5000
	25000
	10000
	10000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	78
	峰高街道规划公园应急避难场所（F7-12/03）
	峰高街道
	村（社区）级
	5000
	120000
	15000
	15000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	79
	峰高街道云教村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	600
	1500
	1000
	800
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	80
	峰高街道千秋村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	190
	300
	285
	285
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	81
	峰高街道石盘村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	133
	300
	200
	200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	82
	峰高街道唐冲村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	1333
	2300
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	83
	峰高街道凤凰村村民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	533
	1000
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	84
	峰高街道阳岩村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	2000
	3500
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	85
	峰高街道东湖社区居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	1333
	2500
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	86
	峰高街道峨嵋社区红明新村应急避难所
	峰高街道
	村（社区）级
	733
	1400
	1100
	1100
	
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	87
	峰高街道金银村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	933
	1600
	1400
	1200
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	88
	峰高街道五马村居民委员会应急避难场所
	峰高街道
	村（社区）级
	160
	260
	240
	240
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	89
	荣昌区双河中学运动场应急避难场所
	双河街道
	乡镇（街道）级
	4000
	6000
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	90
	荣昌区双河中心小学运动场应急避难场所
	双河街道
	乡镇（街道）级
	5000
	8000
	8000
	6000
	2000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	91
	双河街道双河广场应急避难场所
	双河街道
	乡镇（街道）级
	5000
	7500
	7500
	7500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	92
	双河街道鱼苗社区白云完小应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	2500
	4000
	4000
	3000
	1000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	93
	荣昌区双河川主小学应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	1000
	2000
	2000
	1000
	1000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	94
	荣昌区双河治安小学应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	2000
	3000
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	95
	双河街道岚峰社区居民委员会应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	2800
	8000
	8000
	5000
	3000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	96
	荣昌区双河金佛小学应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	2500
	4000
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	97
	双河街道白玉社区居委会应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	600
	1000
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	98
	双河街道大石堡三组金佛春酒厂应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	3000
	8000
	8000
	8000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	99
	双河街道双矿居民委员会应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	500
	800
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	100
	双河街道益民社区应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	3000
	8000
	8000
	5000
	3000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	101
	荣昌区双河三兜树小学应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	1000
	1800
	1500
	900
	600
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	102
	双河街道高丰村村委会应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	1500
	3000
	3000
	2500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	103
	双河街道沿河街社区社会停车场应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	2000
	3000
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	104
	双河街道许家沟社区居委会应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	500
	800
	800
	500
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	105
	双河街道大石堡一组筲箕湾停车场应急避难场所
	双河街道
	村（社区）级
	5500
	20000
	20000
	20000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	106
	荣昌区国家级示范性综合实践基地应急避难场所
	安富街道
	乡镇（街道）级
	5000
	13000
	12000
	5000
	7000
	长期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	107
	荣昌安富中学校应急避难场所
	安富街道
	乡镇（街道）级
	4600
	7000
	7000
	7000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	108
	荣昌区安富中心小学
	安富街道
	乡镇（街道）级
	8500
	37000
	20000
	8000
	12000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	109
	安富街道陶都广场应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	4000
	8500
	8500
	8500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	110
	安富街道安陶小镇应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	12000
	36000
	25000
	9000
	16000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	111
	安富街道规划停车场应急避难场所（Y9-1/01）
	安富街道
	村（社区）级
	2100
	16200
	4500
	4500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	112
	安富街道红庙社区应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	240
	400
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	113
	安富街道斑竹村应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	266
	560
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	114
	安富街道石燕子社区避难所应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	330
	500
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	115
	安富街道沙河村应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	320
	529
	502
	502
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	116
	安富街道普陀村应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	620
	935
	935
	935
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	117
	安富街道垭口村应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	130
	200
	200
	200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	118
	安富街道古桥社区应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	500
	800
	800
	300
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	119
	安富街道洗布潭村应急避难场所
	安富街道
	村（社区）级
	366
	600
	600
	400
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	120
	直升镇思源广场应急避难场所
	直升镇
	乡镇（街道）级
	2500
	5400
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	121
	荣昌区直升镇中心小学应急避难场所
	直升镇
	乡镇（街道）级
	2600
	4000
	4000
	2000
	2000
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	122
	直升镇黄坭村居民委员会应急避难场所
	直升镇
	村（社区）级
	500
	1500
	1200
	1200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	123
	直升镇林业有限公司球场应急避难场所
	直升镇
	村（社区）级
	1000
	2000
	1800
	1800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	124
	直升镇燕儿村贾昌海果园空坝子应急避难场所
	直升镇
	村（社区）级
	3000
	5000
	4600
	4600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	125
	直升镇奋斗广场应急避难场所
	直升镇
	村（社区）级
	1200
	2000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	126
	万灵镇政府应急避难场所
	万灵镇
	乡镇（街道）级
	6000
	16000
	16000
	16000
	—
	短期
	室外
	综合性
	现状待提升

	127
	荣昌区万灵镇中心小学校应急避难场所
	万灵镇
	村（社区）级
	2000
	8000
	3500
	3500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	128
	万灵镇老村办公室应急避难场所
	万灵镇
	村（社区）级
	220
	1055
	330
	330
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	129
	万灵镇二郎完小应急避难场所
	万灵镇
	村（社区）级
	1476
	3797
	2215
	2215
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	130
	万灵镇高店完小应急避难场所
	万灵镇
	村（社区）级
	1000
	3240
	1614
	1614
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	131
	清升镇清升广场应急避难场所
	清升镇
	乡镇（街道）级
	2500
	4000
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	132
	荣昌区清升镇初级中学校应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	4200
	17982
	11332
	11332
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	133
	荣昌区清升镇中心小学应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	3000
	14000
	8000
	6000
	2000
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	134
	清升镇人民政府应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	400
	2000
	1000
	800
	200
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	135
	清升镇古佛山社区居委会应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	600
	1400
	1000
	800
	200
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	136
	清升镇古佛山景区接待中心广场应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	4000
	7000
	6000
	4500
	1500
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	137
	清升镇漫水桥村委会应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	360
	780
	600
	450
	150
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	138
	清升镇漫水桥二社杨金全院坝应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	150
	300
	250
	200
	50
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	139
	清升镇火烧店社区花宝屋基广场应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	780
	1300
	1150
	800
	350
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	140
	清升镇火烧店社区居委会应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	300
	760
	450
	350
	100
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	141
	清升镇罗汉寺村委会应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	1000
	1900
	1500
	1000
	500
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	142
	清升镇罗汉寺村二小保管室院坝应急避难场所
	清升镇
	村（社区）级
	980
	2200
	1600
	1200
	400
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	143
	荣昌区清江镇中心小学应急避难场所
	清江镇
	乡镇（街道）级
	3000
	5500
	4600
	2600
	2000
	短期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	144
	荣昌区清江镇中心小学塔水教学点应急避难场所
	清江镇
	村（社区）级
	730
	1200
	1200
	800
	400
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	145
	清江镇分水社区水果市场应急避难场所
	清江镇
	村（社区）级
	460
	700
	700
	700
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	146
	清江镇竹林村梧桐完全小学应急避难场所
	清江镇
	村（社区）级
	730
	1200
	1200
	800
	400
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	147
	清江镇河中村居委会应急避难场所
	清江镇
	村（社区）级
	530
	800
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	148
	荣隆镇湿地公园应急避难场所
	荣隆镇
	乡镇（街道）级
	3000
	5000
	4500
	4500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	149
	荣昌区荣隆镇油菜中心小学应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	1000
	2000
	2000
	2000
	—
	短期
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	150
	荣隆镇柏香村村委会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	400
	1200
	1110
	680
	430
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	151
	荣隆镇新民社区居民委员会（荣隆镇玉久广场）应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	400
	700
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	152
	荣隆镇沙坝子村村民委员会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	400
	700
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	153
	荣昌区荣隆镇葛桥中心小学应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	650
	1500
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	154
	荣隆镇葛桥社区居委会（原葛桥乡政府办公大楼）应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	460
	1200
	700
	700
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	155
	荣隆镇培爵村白果湾小院应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	600
	1000
	950
	950
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	156
	荣隆镇培爵村村民委员会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	650
	1100
	1050
	0
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	157
	荣隆镇黄坪村村委会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	1330
	2000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	158
	荣隆镇先锋村村民委员会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	530
	1400
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	159
	荣隆镇玉久村八角井小院应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	300
	500
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	160
	荣隆镇玉久村村民委员会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	700
	1200
	1200
	1200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	161
	荣隆镇高田村村委会应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	1500
	1500
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	162
	荣隆镇沙坝子村茶香小院应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	380
	700
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	163
	荣隆镇黄坪村吕家小院应急避难场所
	荣隆镇
	村（社区）级
	500
	800
	750
	750
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	164
	龙集镇广场应急避难场所
	龙集镇
	乡镇（街道）级
	2000
	4000
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	165
	龙集镇六合村六合完小应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	450
	1000
	900
	900
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	166
	龙集镇哑巴岭小院应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	200
	500
	450
	450
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	167
	龙集镇六合村李家老房子老羊背小院应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	250
	700
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	168
	龙集镇鲜梨小学应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	250
	700
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	169
	龙集镇老店子社区廖家老房子应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	250
	600
	508
	508
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	170
	龙集镇清河村活动场应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	700
	1800
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	171
	龙集镇清河村森林防火站应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	350
	900
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	172
	龙集镇抱房村鲜梨村卫生室应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	150
	450
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	173
	龙集镇老店子社区森林防火站应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	200
	550
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	174
	龙集镇六合村活动场应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	200
	400
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	175
	龙集镇老店子社区贺家石坝子应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	500
	1200
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	176
	龙集镇老店子社区活动场应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	300
	600
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	177
	龙集镇抱房村活动场应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	250
	500
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	178
	龙集镇清河村郭家房子应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	223
	750
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	179
	龙集镇抱房村刘安华农场应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	500
	1200
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	180
	龙集镇六合村罗仲琼坝子应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	160
	400
	350
	350
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	181
	龙集镇清河村郑明禄院子应急避难场所
	龙集镇
	村（社区）级
	150
	450
	400
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	182
	仁义镇三奇广场应急避难场所
	仁义镇
	乡镇（街道）级
	8800
	22000
	13200
	13200
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	183
	荣昌区仁义镇中心小学运动场应急避难场所
	仁义镇
	乡镇（街道）级
	4000
	14900
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	184
	荣昌区仁义镇初级中学运动场应急避难场所
	仁义镇
	乡镇（街道）级
	6400
	24000
	9600
	9600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	185
	荣昌仁义中学校应急避难场所
	仁义镇
	乡镇（街道）级
	9000
	38800
	27300
	27300
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	186
	荣昌区仁义镇五里小学应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	2000
	4000
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	187
	荣昌区仁义镇永林小学应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	2000
	4500
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	188
	仁义镇石梯子村办公室应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	2000
	5000
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	189
	仁义镇红梅苑应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	3600
	18000
	10000
	10000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	190
	荣昌区仁义镇仁北小学应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	2666
	9000
	4000
	4000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	191
	荣昌区仁义镇保安初级中学应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	3000
	15000
	5000
	5000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	192
	仁义镇三星村办公室应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	666
	3000
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	193
	荣昌区仁义镇朝北小学应急避难场所
	仁义镇
	村（社区）级
	1300
	3000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	194
	荣昌区河包镇初级中学应急避难场所
	河包镇
	乡镇（街道）级
	4500
	15000
	7000
	3000
	4000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	195
	荣昌区河包镇中心小学应急避难场所
	河包镇
	乡镇（街道）级
	4500
	20000
	7000
	4000
	3000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	196
	河包镇光大广场应急避难场所
	河包镇
	乡镇（街道）级
	2000
	3500
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	197
	河包镇经堂村委会应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	350
	1000
	1000
	500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	198
	河包镇核桃村委会应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	600
	1000
	1000
	500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	199
	河包镇雷抬社区居委会应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	600
	1000
	1000
	500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	200
	河包镇五育优实训基地应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	2600
	20000
	4000
	2000
	2000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	201
	河包镇转龙社区居委会应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	460
	1500
	1000
	500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	202
	河包镇黄檀村委会应急避难场所
	河包镇
	村（社区）级
	360
	1000
	1000
	500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	203
	荣昌区古昌镇初级中学运动场应急避难场所
	古昌镇
	乡镇（街道）级
	1000
	1800
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	204
	古昌镇冲锋村村办公室广场应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1000
	2000
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	205
	古昌镇玉带村委会应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1100
	1700
	1700
	1500
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	206
	古昌镇原盛家沟小学应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1000
	2000
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	207
	古昌镇百合堂村村委会临时避灾场所应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	400
	1000
	650
	450
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	208
	古昌镇大青㭎村汇名农副产品加工有限公司应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1100
	1700
	1700
	1500
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	209
	古昌镇昌盛社区居民委员会应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1100
	1800
	1700
	1500
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	210
	古昌镇大青㭎村村委会应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1100
	1700
	1700
	1500
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	211
	古昌镇冲锋村委会应急避难场所
	古昌镇
	村（社区）级
	1100
	2000
	1700
	1500
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	212
	荣昌区吴家镇初级中学应急避难场所
	吴家镇
	乡镇（街道）级
	4000
	16500
	9500
	6500
	3000
	长期
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	213
	荣昌区吴家镇海棠小学操场应急避难场所
	吴家镇
	乡镇（街道）级
	900
	1500
	1500
	500
	1000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	214
	吴家镇人防集中疏散广场应急避难场所
	吴家镇
	乡镇（街道）级
	4000
	8000
	6000
	6000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	215
	吴家镇樊家坳广场应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	300
	800
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	216
	吴家镇高峰村村委会应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	300
	1000
	500
	300
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	217
	吴家镇玉峰村村民委员会应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1200
	2300
	2000
	1600
	400
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	218
	吴家镇双流村村委会应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	650
	2400
	1000
	700
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	219
	吴家镇十烈社区应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1300
	3000
	2000
	1500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	220
	荣昌区吴家镇含珠桥村10组木兰小学应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1000
	1800
	1600
	1000
	600
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	221
	荣昌区吴家镇代兴村中心小学应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1000
	1800
	1600
	1000
	600
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	222
	吴家镇双流村黄桷滩小院应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	300
	800
	500
	500
	—
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	223
	吴家镇燕子坝社区应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1200
	2000
	1800
	1000
	800
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	224
	荣昌区吴家镇含珠桥高坝小学应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1250
	3000
	2000
	1500
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	225
	荣昌区吴家中心小学应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	1000
	2100
	2050
	850
	1200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	现状待提升

	226
	吴家镇双流村赖家大院子应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	400
	900
	600
	500
	100
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	227
	吴家镇双流村青㭎坝院子应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	700
	1500
	1100
	900
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	228
	吴家镇双山口小院应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	300
	1000
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	229
	吴家镇玉峰村合同村小应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	500
	1000
	900
	600
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	230
	吴家镇代兴村3组村委会应急避难场所
	吴家镇
	村（社区）级
	950
	1800
	1600
	1000
	600
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	231
	观胜镇农产品供销中心广场应急避难场所
	观胜镇
	乡镇（街道）级
	1000
	2000
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	232
	观胜镇凉坪社区党群服务中心应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	320
	1000
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	233
	观胜镇许友村吕麟坦院子应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	190
	300
	290
	290
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	234
	观胜镇银河村党群服务中心应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	400
	800
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	235
	观胜镇云峰村沙坝子小院应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	330
	1000
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	236
	观胜镇许友村党群服务中心应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	400
	800
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	237
	观胜镇云峰村党群服务中心应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	400
	1000
	600
	600
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	238
	观胜镇许友村陈国芳院子应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	200
	400
	300
	300
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	239
	观胜镇月光小院应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	60
	100
	100
	100
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	240
	观胜镇云峰村金马小学应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	330
	800
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	241
	观胜镇睡佛社区党群服务中心应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	1330
	3000
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	242
	观胜镇凉坪社区尹家坝子应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	105
	160
	160
	160
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	243
	观胜镇新农村应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	330
	1500
	500
	500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	244
	观胜镇中心小学应急避难场所
	观胜镇
	村（社区）级
	1000
	2400
	1800
	1800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	245
	铜鼓镇万福广场应急避难场所
	铜鼓镇
	乡镇（街道）级
	1600
	3500
	2500
	2500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	246
	荣昌区铜鼓镇中心小学应急避难场所
	铜鼓镇
	乡镇（街道）级
	1500
	4500
	3000
	3000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	247
	铜鼓镇万福桥社区居民委员会应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	300
	800
	600
	100
	500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	248
	铜鼓镇共和村委会应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	200
	800
	400
	200
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	249
	铜鼓镇刘骥村委会应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	500
	1700
	1200
	600
	600
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	250
	铜鼓镇原刘骥村小应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	350
	700
	600
	300
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	251
	铜鼓镇高山村委会应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	350
	800
	600
	300
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	252
	铜鼓镇杨家小院应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	80
	600
	400
	200
	200
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	253
	铜鼓镇梅家沟小院应急避难场所
	铜鼓镇
	村（社区）级
	200
	500
	300
	300
	
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	254
	清流镇顺河路派出所门前广场应急避难场所
	清流镇
	乡镇（街道）级
	1000
	1600
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	255
	清流镇清流社区应急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	3500
	6000
	5500
	5500
	—
	短期
	室外
	综合性
	远期建设

	256
	清流镇政府马草村村委会办公室广场应急避难场所
	清流镇
	村（社区）级
	500
	1200
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	257
	清流镇永兴寺村村委会应急避难场所
	清流镇
	村（社区）级
	1000
	2500
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	258
	清流镇永兴寺村土地坎紧急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	200
	400
	300
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	259
	清流镇龙井庙村应急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	480
	1000
	800
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	260
	清流镇永兴寺村燕子岩紧急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	500
	1000
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	远期建设

	261
	清流镇马草村冯家坪紧急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	280
	1000
	700
	700
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	262
	清流镇永兴寺村方冲紧急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	200
	400
	300
	400
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	263
	清流镇永兴寺村大氹紧急避灾场所
	清流镇
	村（社区）级
	200
	400
	300
	300
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	264
	清流镇龙井庙村磨子坳紧急避灾场
	清流镇
	村（社区）级
	1200
	2500
	2000
	2000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	265
	清流社区长田紧急避难场所
	清流镇
	村（社区）级
	500
	1000
	800
	800
	—
	紧急
	室外
	综合性
	近期建设

	266
	荣昌区盘龙初级中学操场应急避难场所
	盘龙镇
	乡镇（街道）级
	1000
	1700
	1500
	1500
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	267
	盘龙镇客家文化广场应急避难场所
	盘龙镇
	乡镇（街道）级
	620
	1200
	1000
	1000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	268
	盘龙镇龙王村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	269
	盘龙镇合靖社区应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	270
	盘龙镇大建社区应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	271
	盘龙镇禾苗村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	272
	盘龙镇白鹤村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	273
	盘龙镇拱桥村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	120
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	274
	盘龙镇永陵村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	120
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	275
	盘龙镇藕塘村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	276
	盘龙镇兴龙村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	120
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	277
	盘龙镇骑龙村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	278
	盘龙镇大成村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	120
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	279
	盘龙镇龙腾社区应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	280
	盘龙镇三合村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	281
	盘龙镇石田村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	100
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	282
	盘龙镇长岭社区应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	125
	400
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	283
	盘龙镇昌州村应急避难场所
	盘龙镇
	村（社区）级
	120
	300
	200
	150
	50
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	284
	远觉镇复兴广场应急避难场所
	远觉镇
	乡镇（街道）级
	4200
	20000
	12000
	12000
	—
	紧急
	室外
	综合性
	现状待提升

	285
	远觉镇高观音村委会应急避难场所
	远觉镇
	村（社区）级
	610
	1000
	1000
	700
	300
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	286
	远觉镇蔡家坪村委会应急避难场所
	远觉镇
	村（社区）级
	660
	1100
	1100
	700
	400
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	287
	远觉镇狮子桥村委会应急避难场所
	远觉镇
	村（社区）级
	1100
	2500
	2500
	1000
	1500
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设

	288
	远觉镇白家寺村委会应急避难场所
	远觉镇
	村（社区）级
	600
	1500
	1500
	900
	600
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	远期建设

	289
	荣昌区远觉镇中心小学应急避难场所
	远觉镇
	村（社区）级
	2800
	6000
	6000
	3000
	3000
	紧急
	室内外兼有
	综合性
	近期建设
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　抄送：区纪委监委机关，区法院，区检察院，区人武部，区委办公室，

区人大常委会办公室，区政协办公室。

重庆市荣昌区人民政府办公室　　　　　　　2026年7月20日印发




