附件3

二维码标牌样式图



标牌要求：45\*32.7\*1.35cm，外框铝合金、可以旋转、高度可调节，底座立柱为不锈钢，配重注水或者注水沙。