重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司

万灵乐园项目

水土保持方案报告表

建设单位：重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司

编制单位：北京中昱祥达项目管理有限公司

二〇二五年十二月

重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司万灵乐园项目

水土保持方案报告表

责任页

（北京中昱祥达项目管理有限公司）

批 准：周 倩 （总 经 理）

核 定：余庆峰 （工 程 师）

审 查：王 海 （工 程 师）

校 核：李 东 （工 程 师）

项目负责人：刘 杰 （工 程 师）

编 写：李红侠 （助理工程师，负责第一至四章及附图）

宁维壮 （助理工程师，负责第五至七章）

告知事项

序号	告知内容
1	根据批复的水土保持方案，组织开展水土保持设计，并作为主体工程设计的重要组成部分；严格落实水土保持三同时制度。
2	若项目建设地点、规模发生重大变化， 或水土保持措施需要作出重大变更的，以及新设取、弃土场的应补充或修改水土保持方案并报原审批机关批准。
3	严格控制水土流失防治责任范围；严格落实方案确定的各项水土保持措施，确保水土保持设施建设质量和进度。
4	项目开工前，应及时缴纳水土保持补偿费。
5	接受水土保持方案审批机关的跟踪检查。
6	水土保持措施完工后、项目投入使用前，应依法开展水土保持自主验收并向水土保持方案审批机关报备验收资料。
7	本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

注：对告知内容若无异议，在以下“对告知事项的承诺意见”一栏手写“按上述要求执行”并签章。

对告知事项的承诺意见：

建设单位（个人）：重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司

日期： 年 月 日

重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司万灵乐园项目‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬水土保持方案报告表

项目

概况	位置	重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司万灵乐园项目位于重庆市荣昌区万灵镇万灵路西侧，项目中心地理坐标：北纬29°29'38.72"，东经105°38'46.14"。
建设内容	项目总占地面积26642m2，本项目建设规模为各项动力设备、无动力设备及配套设施安装等。
建设性质	已建	总投资（万元）	550
土建投资（万元）	150	占地面积（m2）	永久：26642
临时：0
动工时间	2023年8月	完工时间	2023年10月
土石方

（万m3）	项目组成	挖方	填方	借方	余方
主体工程区	0.30	0.30	-	-
合计	0.30	0.30	-	-
取土（石、砂）场	无
弃土（石、渣）场	无
项目区概况	涉及重点防治区情况	不涉及	地貌类型	丘陵地貌
原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2·a）]	700	容许土壤流失量

[t/（km2·a）]	500
项目选址（线）水土保持评价	根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《中华人民共和国长江保护法》中的规定进行分析，本项目选址（线）能满足水土保持的要求，项目建设可行。
预测水土流失总量	9.86t
防治责任范围（m2）	26642
防治标准等级及目标	防治标准等级	西南紫色土区建设类项目二级标准
水土流失治理度（%）	94	土壤流失控制比	1.0
渣土防护率（%）	88	表土保护率（%）	/
林草植被恢复率（%）	95	林草覆盖率（%）	21
防治措施及工程量	防治分区	工程措施	植物措施	临时措施
主体工程防治区	雨水管网50m	绿化2000m2	临时苫盖10000m2

水土保持投资估算

（万元）	工程措施	0.80	植物措施	4.00
临时措施	3.70	水土保持补偿费	3.72988
独立费用	建设管理费	2.00
水土保持监理费	-
设计费	2.00
总投资	16.23
编制单位	北京中昱祥达项目管理有限公司	建设单位	重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
法人代表	周倩	法人代表	蔡勇
地址	北京市顺义区***	地址	重庆市荣昌区万灵镇***
邮编	101300	邮编	402400
联系人及电话	周倩/15*******83	联系人及电话	邱平/15*******85
电子信箱	15*******83@163.com	电子信箱	15*******85@163.com
传真	-	传真	-

专家审核意见：

经核，《重庆渝鑫文化旅游开发有限责任公司万灵乐园项目水土保持方案报告表》结构和内容符合相关规定，项目情况介绍比较清楚，水土流失防治责任范围界定合理，水土流失防治目标和防治措施布设合理可行，工程投资费用合理，报告表符合相关标准规定和管理要求，同意通过技术审核。建议尽快按程序报备。

专家签字：

年 月 日
专家信息
姓名	刘德忠	职称	高级工程师
工作单位	重庆市水土保持

监测总站	联系电话	13*******26
水行政主管部门许可决定：

经办人： 单位盖章：

年 月 日
注：

1、封面后应附责任页。

2、报告表后应附项目支持性文件；应附项目地理位置图、项目总平面布置图、水土流失防治责任范围及水土保持措施总体布局图等，防治责任范围要落实项目建设区用地红线边界，并提供矢量图（电子文件）。

3、涉及取土（石、砂）场、弃土（石、砂）场的应附水土保持措施设计说明及设计图纸。

4、用此表表达不清的事项，可用附件表述。

5、本表一式四份，经水行政主管部门审查批准后，报送二份至水行政主管部门作为监督检查依据。