

重庆市荣昌区水利局
[bookmark: OLE_LINK8]关于新农科人才培养教学科研基地基础设施（一期）水土保持方案准予许可的决定

西南大学：
你单位提交《新农科人才培养教学科研基地基础设施（一期）水土保持方案水土保持方案报告书》（项目代码：2024―500153―83―TS―001305）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
（一）校内干道全长1932.408m，道路标准路幅宽15m；平场施工13.38hm2，配套建设绿化、挡墙、机耕道修建。
（二）本工程总占地面积24.04hm2（永久占地23.32hm2，临时占地0.72hm2）。本项目土石方开挖量为30.11万m3，填方30.78万m3，借方0.67万m3，借方来自西南大学榕园学生宿舍（荣昌校区）建设产生的余方。
[bookmark: OLE_LINK5]（三）本项目建设时间为2025年11月~2027年6月，总工期为20个月。
二、水土保持方案总体意见
（一）基本同意建设期水土流失防治责任范围为24.04hm2。
（二）同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
（三）基本同意水土流失治理度97%、土壤流失控制比1.0、渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%、林草覆盖率25%。
（四）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施安排。
（五）基本同意水土保持方案实施进度安排。
（六）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
（七）基本同意方案设计水平年为2027年。
三、水土保持方案投资
工程水土保持总投资为316.73万元，其中主体已列水土保持投资122.03万元，方案新增水土保持投资194.70万元。主体已列投资中：工程措施费73.61万元，植物措施费44.16万元，临时措施费4.26万元；在方案新增投资中：工程措施68.27万元，植物措施9.66万元，监测措施20.07万元，施工临时措施44.46万元，独立费用41.22万元，基本预备费11.02万元。项目水土保持补偿费33.65194万元（免征）。
四、相关法规要求
生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》的各项要求：
[bookmark: OLE_LINK1]（一）在初步设计和施工图设计阶段，根据批复的水土保持方案和有关技术标准，组织开展水土保持设计，编制水土保持设计篇章，并作为主体工程设计的重要组成部分；在施工阶段，加强施工组织和管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）在工程建设过程中，严格按方案要求落实各项水土保持措施，保证水土保持措施的质量、实施进度和资金投入。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃土要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。将水土保持工作任务和内容纳入施工合同，落实施工单位水土保持责任。
（三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局提交监测季度及总结报告。
（四）采购土、石、砂等建筑材料要选择符合规定的料场，明确水土流失防治责任。
（五）项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费（免征项目除外）。
（六）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。
五、注意事项
（一）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。
（二）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。
（三）本行政许可决定有效期为3年。水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目未开工建设的，其水土保持方案报我局重新审核。
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2．新农科人才培养教学科研基地基础设施（一期）水
土保持方案报告书专家评审意见
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