重庆市荣昌区人民政府办公室文件

荣昌府办发〔2026〕36号

重庆市荣昌区人民政府办公室

关于印发重庆市荣昌区应急避难场所

专项规划（2025—2035年）的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区政府各部门：

《重庆市荣昌区应急避难场所专项规划（2025—2035年）》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市荣昌区人民政府办公室

2026年7月14日

（此件公开发布）

重庆市荣昌区应急避难场所专项规划

（2025—2035年）

文 本

重庆市荣昌区应急管理局

2026年4月

目 录

第一章 总则	4

第二章 应急避难需求与资源分析	8

第三章 规划目标与指标	10

第四章 应急避难场所布局规划	12

第五章 应急交通系统规划	17

第六章 应急避难场所设计要求指引	20

第七章 实施安排	23

第八章 保障措施	25

第九章 附则	28

附表	29

第一章 总则

编制目的

为提高荣昌区城市综合防灾减灾能力，最大程度地减少突发事件所造成的损害，有组织地安排避难救援，保护公众的生命财产安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，构建和谐社会，特编制本规划。

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理的重要论述，坚持人民至上、生命至上，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，以满足人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定为根本目的，以推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升全社会应急避难能力和水平。

规划原则

坚持公共资源优先，既有资源利用为主。通过科学规划和资源整合，确保公共设施在紧急情况下能够迅速、有效地服务于民众避难需求，提高应急响应效率，同时实现资源的节约和高效利用。

坚持安全优先、区域统筹。严格确定应急避难场所选址与设防，避开地震断裂带、地质隐患点及其危险区和洪涝灾害危险区，远离行洪区、高压走廊、危化品仓储区等影响范围。在开展突发事件风险评估的基础上，遵循发展规划、国土空间规划等，结合城乡人口分布、土地资源、公共设施与场地空间、经济社会发展等情况，科学规划、多元共建城乡应急避难场所。

坚持统筹资源、平急（疫）结合，综合利用。积极推动防灾减灾、防疫、防空应急避难资源和文化、教育、体育、旅游及城乡基础设施等融合共建、综合利用，加强室内型、综合性和乡村应急避难场所建设，实现平时、急（疫）时功能及时转换、用途统筹兼顾。

坚持近远结合，分步实施。立足长远安全发展需求，强化规划的系统性和可操作性，通过顶层设计与阶段性目标结合，统筹规划城区应急避难场所，根据城市经济社会发展实际和防灾救灾需求区分轻重缓急，按计划分期、分批建设应急避难场所。

规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

2．《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）；

3．《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；

4．《自然灾害救助条例》（2019年修订）；

5．关于印发《关于加强应急避难场所建设的指导意见》的通知（应急〔2023〕76号）；

6．《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

7．《重庆市突发事件应对条例》（2012年3月）；

8．《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市自然灾害救助应急预案〉的通知》（渝府办发〔2024〕60号）；

9．《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市应急避难场所管理办法（试行）〉的通知》（渝府办发〔2016〕88号）；

10．《重庆市国土空间专项规划管理办法（试行）》（渝规委办发〔2024〕9号）

11．《关于加强全市应急避难场所建设的实施意见》（渝应急发〔2024〕6号）；

12．《应急避难场所术语》（GB/T44012-2024）；

13．《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024）；

14．《应急避难场所标志》（GB/T44014-2024）；

15．《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）；

16．《应急避难场所通用技术要求》（GB/T35624-2025）；

17．《应急避难场所管护使用规范》（GB/T33744-2025）；

18．《乡村应急避难场所设计规范》（GB/T45290-2025）；

19．《应急避难场所专项规划编制指南》（应急〔2023〕135 号）；

20.《重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021—2035年）》；

21．国家、省、市相关法律法规、标准规范和规划文件。

规划范围

本规划范围分为荣昌区行政管辖范围和中心城区两个层次。

荣昌区行政管辖范围：包括6个街道（昌元街道、昌州街道、广顺街道、安富街道、双河街道、峰高街道）和15个镇（吴家镇、盘龙镇、仁义镇、万灵镇（原路孔镇）、河包镇、清江镇、荣隆镇、龙集镇、远觉镇、观胜镇、铜鼓镇、清流镇、古昌镇、直升镇、清升镇），总面积1077平方公里。

中心城区：城区是规划集中建设的区域，面积约70.7平方千米。为加强规划管控，规划将昌元、昌州、广顺、峰高、安富、万灵6个镇街和直升镇的道观村，荣隆镇的玉久村、沙坝村、高田村全域以及双河街道的金佛社区一社，纳入城区行政管辖范围，面积约344平方千米。

规划期限

规划期限为2025—2035年，近期到2030年。

成果构成

本规划成果包括文本、规划图集、说明书及数据库。规划文本和图纸具有法定效力。数据库宜纳入应急管理大数据应用平台和国土空间规划“一张图”系统。

第二章 应急避难需求与资源分析

灾害事故风险分析

由于荣昌地处四川盆地亚热带湿润气候区，5—9月为暴雨洪涝高发期；又位于华蓥山基底断裂，荣昌是重庆市地震最为活跃的地区，被多年划为重庆市年度地震重点关注地区。

根据《荣昌区风险评估报告》的分析，荣昌区主要存在十二类风险，包括：地震灾害、气象灾害、森林火灾、地质灾害、洪涝灾害、建筑事故、城区及工业园区火灾、危化品及烟爆事故、矿山事故、重大交通事故、城市运行突发事件（桥梁事故、大面积停电事件、天然气事故）及旅游突发事件。

从历年灾害影响人口数据分析，荣昌区影响人数最多的灾害为1986年洪水灾害，波及全区，造成了较大的避难需求。其余灾害如旱灾、地震等，虽然影响地区广，波及人口多，但是造成的集中避难需求不大。总体来说，荣昌区无高山、地势开阔平坦，灾害风险小，应急避难空间需求和场所提供之间的矛盾较小。

应急避难人口分析

根据《重庆市荣昌区国土空间分区规划（2021—2035年）》，至2035年，全区规划人口约76万人，城镇人口约57万人，城镇化率约75%；规划城区城镇人口约50万人，小城镇人口约7万人。

根据相关规范综合预测本区域应急避难人口规模：

紧急避难人口按不低于规划人口70%计，短期避难人数不低于规划人口的15％，长期避难人数不低于规划人口的5%。

规划全区紧急应急避难总需求约为60.20万人；短期避难人数约为12.9万人；长期避难人数约为4.30万人。

规划荣昌城区紧急应急避难总需求约为35万人；短期避难人数约为7.50万人；长期避难人数约为2.5万人。

第三章 规划目标与指标

规划目标

通过科学规划，结合荣昌区城镇建设，逐步建立和完善以应急避难场所为主的灾时人员防护体系。达到“平时灾时”统筹兼顾，统一规划，分步建设，协调发展的目标。建设完善全区应急避难场所等级体系，完全适应各种灾害种类发生时的应急避难需求。

到2035年，符合国家标准的应急避难场所体系全面建立，满足荣昌区全域城乡人口避难需求的应急避难场所全覆盖，符合标准的应急避难场所有效避难面积达153.39万平方米，其中室内有效面积约31.72万平方米，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。

规划策略

以城乡生活圈为基本安全单元，按照首先实现生活圈内平衡，最后实现各镇街相互平衡的思路，合理规划城区、乡镇（街道）和村（社区）级应急避难场所布局。按照建筑及场地类别、总体功能定位及避难时长、避难种类、避难面积、避难人数、服务半径和设施设备及物资配置等，科学设置室内型和室外型、综合性和单一性，以及紧急、短期、长期应急避难场所，加强室内型、综合性应急避难场所建设，加快推进现有城乡应急避难场所标准化改造，科学设置应急避难场所功能与设施。

指标体系

为落实规划目标，结合荣昌区实际情况，构建适合荣昌区应急发展需求的指标体系，共7个规划指标。（详见附表1：规划指标体系表）

第四章 应急避难场所布局规划

应急避难场所总体规划

本次规划荣昌区共设置应急避难场所289处，其中对现状应急避难场所改造提升63处，在已有建设用地上新增210处，在规划建设用地上新增16处，有效避难面积约为153.39万平方米。

昌元街道规划布局23处、昌州街道规划布局36处，安富街道规划布局14处、峰高街道规划布局17处、广顺街道规划布局12处、双河街道规划布局17处、吴家镇规划布局19处、龙集镇规划布局18处、盘龙镇规划布局18处、荣隆镇规划布局16处、观胜镇规划布局14处、清流镇规划布局12处、仁义镇规划布局12处、清升镇规划布局12处、古昌镇规划布局9处、铜鼓镇规划布局9处、河包镇规划布局9处、直升镇规划布局6处、远觉镇规划布局6处、清江镇规划布局5处、万灵镇规划布局5处。（详见附表2荣昌区应急避难场所规划一览表）

应急避难场所分级体系

根据《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013-2024），按分级负责、属地为主、分级响应调度资源的原则，将应急避难场所划分为区级、乡镇（街道）级和村（社区）级。

1．区级避难场所

由区级统筹规划建设和管理，可由区、镇（街道）、村（社区）建设、管护和使用。区级避难场所主要用于本行政区域或相邻行政区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本区行政区应急避难人员提供服务保障。

至规划期末，规划确定区级应急避难场所18处，可避难人口规模约26.5万人，占地总面积约142.04万平方米，有效避难面积约52.16万平方米，其中室内有效面积约为9.1万平方米，室外有效面积约为43.06万平方米。

2．乡镇（街道）级避难场所

由镇（街道）级或区级统筹规划建设和管理，镇（街道）、村（社区）管护和使用。乡镇（街道）级避难场所主要用于本镇（街道）级行政区域或相邻行政区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本镇（街道）及跨本行政区应急避难人员提供服务保障。

规划乡镇（街道）级应急避难场所48处，可避难人口规模约为20.63万人，占地总面积约79.80万平方米，有效避难面积约40.40万平方米，其中室内有效面积约为7.65万平方米，室外有效面积约为32.75万平方米。

3．村（社区）级避难场所

由村（社区）或镇（街道）级统筹规划建设和管理，村（社区）管护和使用。村（社区）级避难场所主要用于本村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本村（社区）和周边村（社区）应急避难人员提供服务保障。

规划村（社区）级应急避难场所223处，可避难人口规模约30.36万人，有效避难面积约60.81万平方米，其中室内有效面积约14.97万平方米，室外有效面积约44.75万平方米。

应急避难场所分类体系

应急避难场所按避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径，可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性，分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所，这三类避难场所空间可向下兼容。

1．紧急避难场所规划

指用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所，也是应急避难人员集合并转移到其他类型避难场所的过渡性场所。全区共规划264处紧急避难场所，有效避难面积约106.75万平方米，可容纳避难人口规模约54.20万人。

2．短期避难场所规划

用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所。至规划期末，规划短期避难场所20处，有效避难面积约29.05万平方米，可容纳避难人口规模约14.78万人。

3．长期避难场所

用于向一定服务范围内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备体现基本应急避难功能配置的应急设施设备和物资的避难场所。至规划期末，规划长期避难场所5处，有效避难面积约17.57万平方米，可容纳避难人口规模约8.5万人。

避难场所空间类型分类规划

规划室内型（含室内室外兼具型）避难场所101处，有效避难面积62.90万平方米，室内有效避难面积30.87万平方米。

规划室外型避难场所188处，占地面积合计214.19万平方米，有效避难面积90.43万平方米。

区域协同

1．避难场所区域协同

鉴于区内各行政区域在用地条件、人口密度及应急资源分布上存在差异，致使各镇（街道）应急避难场所的容纳能力参差不齐，为了最大化利用现有避难场所资源，提升区域整体应急响应能力，空间邻近、可达性较好的行政区之间应加强联动合作。荣昌区全区根据行政区划共划分21个避难场所责任区，即各镇街负责行政管辖范围内防灾避难工作；中心城区共划分5个避难场所责任区，即昌元街道、昌州街道、峰高街道、安富街道和广顺街道。

2．相近生活圈避难协同

受各生活圈内部用地条件、人口密度及社会经济活动的影响，各生活圈的应急避难场所容纳能力呈现出不均衡的状态。为了充分发挥各避难场所的效能，空间邻近且交通便利的生活圈之间应建立起高效的信息共享与相互联动机制。

荣昌区中心城区以外的各镇街不再依据相近生活圈单独划定避难单元；中心城区根据荣昌区相近生活圈结构共划分10个避难单元，即安富避难单元、广顺避难单元、工人村避难单元、濑溪河避难单元、老城避难单元、太阳浩避难单元、红岩坪避难单元、板桥避难单元、黄金坡避难单元和峰高避难单元。

第五章 应急交通系统规划

应急通道布局原则

根据平灾结合、安全可靠的原则，优化应急救援疏散系统。结合铁路系统、主次干路、直升机起降点等，完善便捷通畅的陆、空立体疏散通道，形成“陆、空”立体应急通道体系。

区域性疏散救援通道

区域性疏散救援通道是主要的救灾通道。由于高速公路、国道和省道是连接荣昌区与周边区县的主要通道，其设计等级较高，灾害对道路的基本通行能力影响不会太大。通过对规划建设桥梁提高其抗震设防等级以及对已建桥梁实施抗震加固等措施，能够有效地提高地震应急救援疏散通道上桥梁的安全可靠性。因此，高速公路、国道和省道可作为区域性应急疏散通道。

1．高速公路

包括成渝高速公路（银昆高速）、潼荣高速、内大高速。

2．对外公路

荣昌区的对外公路主要有348国道、206省道、303省道和310省道。

中心城区应急避难通道

以城市主干路为主，根据功能可以分为主要疏散通道、次要疏散通道和紧急疏散通道。

主要应急通道：以主干路为主，有效道路宽度不应小于15米，连接区域性应急避难通道和区级避难场所以及各镇街的乡镇（街道）级避难场所。设计抗震等级高，通行运输能力强，道路较宽，并与荣昌区对外的高速公路相连，便于人员向外疏散及救援物资的调配，是应急通道的骨干路网。

次要应急通道：以次干路为主，道路有效宽度不应小于7米。在主干路受到灾害破坏影响使用时，起到非常重要的替代作用，是荣昌中心城区应急疏散通道的辅助路网。

紧急应急通道：以次干路、支路为主。是连接紧急避难场所必不可缺的通道，其有效宽度不应小于4米。

空中通道

规划共设置6处直升机起降区，其中5处长期避难场所各设置1处，仁义镇初级中学设置1处；有条件的短期应急避难场所也可利用周边开敞空间或屋顶增设直升机起降区。

水路交通

荣昌区河道窄浅，通航能力有限。规划在中心城区儿童公园处的濑溪河上设置一处应急码头，作为现有应急交通体系的有效补充，仅用于紧急救援使用，不承担常规运输功能。

应急通道畅通管理

1．建立应急通道的日常维护和管理机制，保证通道具有足够的应急能力。

2．建立应急通道工程维修抢险工作机制，保障应急避难时应急通道的连通性。

3．加强应急通道的应急交通管理。禁止非法占用应急通道空间，对应急通道周边有碍救援设备通行、人员疏散的设施或障碍物应予以清除。

4．积极推进智能交通系统技术的应用，为应急救援及人员疏散提供及时、准确的道路交通信息，引导车辆、人员以最短的路径到达目的地。

相关基础设施建设

应急避难场所应至少设有两个不同方向的对外疏散通道，并注意避开危险区，结合公共设施和场地空间实际情况，考虑残疾人、老年人、幼儿、孕妇、伤病员等特殊群体需要进行无障碍设计，要考虑峰值避难人员短时进出需要。乡村地区应急通道要求可根据实际情况适当放宽条件。

第六章 应急避难场所设计要求指引

场地建筑条件

避难场所应优先选择场地地形较平坦、地势较高、有利于排水、空气流通、具备一定基础设施的公共建筑与公共设施。选择在交通便利，有可靠交通连接，易于伤员转运和物资运送的地区。应避开地震断裂带以及可能发生滑坡、泥石流等危险地段；应避开行洪区、指定的分洪口、洪涝期间进洪或退洪主流区和山洪威胁区；应避开高压线走廊区域、周围建（构）筑物倒塌影响范围；应避开易燃、易爆、有毒危险物品存放点、严重污染源以及其他易发生次生灾害的区域。

荣昌区应急避难场所，多选择于广场、学校、公园等大型城市及乡镇开敞空间。空间供应量充足。这类空间在建设初期，皆经过了相对完善的空间安全论证，符合作为应急避难空间的基本条件。

服务范围

紧急避难场所用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1千米以内，步行10～15分钟可达。

短期避难场所是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2．5千米以内，步行30-40分钟可达。

长期避难场所是用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5千米以内，步行70～90分钟可达。

功能区

应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所相关标准规范，科学划分功能区域，并尽可能统筹防灾防疫防空等多用途兼用设计，或可依不同用途灵活切换，或为其预留必要功能接口。

设施设备

应急避难场所应按照标准要求对应急避难场所内的避难设施进行规范建设，依据其承担的避难功能配齐配全相关的设施设备，并保持设施设备运行状态良好。

物资储备

物资配置宜采用避难场所自身实物储备、协议储备和救灾物资调配相结合的方式进行配置。对于不宜大量存储和不宜长期保存的物资，主要通过协议储备和救灾物资调配相结合的方式满足需要。

信息系统

依托应急指挥数字系统框架，以应急指挥中心为核心，形成覆盖全区各镇（街道）和相关企业的信息化和集中监测中心，实现对全区突发事件分析、鉴别、制定应急方案模型，建立仿真与模拟网络，进行演习与培训。通过信息化、智能化管理，使全区范围内突发事件得到及时控制与处理。科学调度“四灾”物资，保证应急所需资源高效配置。

第七章 实施安排

近期建设目标

补齐荣昌区现有应急避难场所短板，建设改造一批“数量充足、布局合理、设施完备、长效维护”的应急避难场所，构建一张以广场、公园、绿地、体育场馆、学校、医院等公共设施为节点的应急避难场所网络，做到应急避难场所“全区一张图”。

到2030年，完成全区63处现状避难场所的标准化改造，新增避难场所126处，符合标准的应急避难场所有效避难面积达121.62万平方米。（具体建设安排详见表2：荣昌区应急避难场所规划一览表）

远期建设规划

形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急避难指挥体系，全区防范处置各类灾害事故风险的能力显著提升，自然灾害防御水平明显提升，人民群众因灾死亡率大幅降低，大灾巨灾应对能力得到提升，人民群众面对灾害的安全感显著增强，形成政府主导、社会共建、全民共享的应急避难场所新格局。

到2035年，符合国家标准的应急避难场所体系全面建立，2030年到2035年期间新增应急避难场所100处，新增有效避难面积约31.70万平方米，其中室内新增有效面积约7.04万平方米。（具体建设安排详见表2：荣昌区应急避难场所规划一览表）

第八章 保障措施

组织保障

1．完善管理制度，明确应急避难场所管理维护和应急启用的运行机制。明确各类应急避难场所启用条件，建立应急避难场所分级分类部门协同的管理制度，编制各级各类应急避难场所启用预案和工作方案。

2．完善各类应急避难场所安全性和适用性评估、日常维护管养、应急转换启用、灾时运行管理等制度，确保灾时充分发挥应急保障功能。

实施机制保障

1．加强规划成果的传导与衔接。完善规划传导，落实应急避难场所规划建设要求，新建应急避难场所与新建城乡公共设施、场地空间等同步规划、建设、验收和交付。详细规划应加强与本规划的衔接，细化落实相关规划内容。

2．加强组织实施。区人民政府应当根据应急避难场所规划制定年度建设计划，结合城市发展建设同步实施，有序推进应急避难场所规划建设。

3．加强用地保障。强化规划刚性约束，避免相关规划内容随意变更调整，完善规划成果管理和动态更新机制，将应急避难场所规划信息纳入国土空间规划“一张图”，统一管理，在用地和规划审批时明确应急避难场所规划建设要求。

4．建立规划年度实施评估机制。定期对规划的实施情况进行检查通报和评估，并纳入政府政绩综合考评体系。根据规划实施评估发现的问题与城市发展态势，动态制定应急避难场所年度建设计划。加强与国土空间规划“一张图”衔接，将规划实施评估结果纳入国土空间规划年度体检和定期评估内容中。

5．建立应急避难场所区域统筹协调建设管理机制。应急避难场所在建设前，应对应急避难场所场地空间、周边人口情况、周边生活圈已建应急避难场所等方面开展分析，合理确定应急避难场所避难种类、服务范围、避难规模及平面布局，实现应急避难场所从“零散建设”向“系统治理”转型。

资金保障

1．加强应急避难场所经费投入与监督，完善以政府财政资金为主的应急避难场所资金投入机制，各相关单位要将应急避难场所建设和管理经费列入本级财政预算，明确应急避难场所建设和管理的资金来源，以保障应急避难场所建设实施和管理。

2．拓宽资金筹资渠道，建立健全多元化资金投入机制，加强引导社会资金投入，探索政府购买服务等方式维护管理应急避难场所。

3．按照现行事权、财权划分原则，突发事件处置结束应急避难场所关闭后，损耗的应急设施设备等折算费用属于镇（街道）支出责任的，由镇（街道）财政承担，区财政承担区级有关费用。

社会参与

1．明确并落实政府、镇（街道）、居（村）委会、社区管理部门等的宣传责任。

2．规划批准落实后，多渠道开展宣传，建立公众信息反馈机制，加深公众对应急避难场所规划的认识和对应急避难场所规划实施的监督。

3．制定有针对性的地震救援、地质灾害、城市火灾救援等应急演练制度，定期组织预案演练，定期开放应急避护场所，组织群众参观，不断提升群众应对突发事件的能力。

第九章 附则

规划批复

本规划由荣昌区人民政府批复，报重庆市应急管理局备案。由荣昌区应急管理局联合各部门组织实施。

附表

表1 规划指标体系表

指标项	指标值	预期性/强制性
可满足长期避难安置人口规模	≥5%规划人口，约4.3万人	强制性
可满足短期避难安置人口规模	≥15%规划人口，约12.9万人	强制性
可满足紧急避难人口规模	≥70%规划人口，约60.2万人	强制性
室内与室内外应急避难场所可容纳避难人口百分比	≥20%	强制性
有效避难面积	≥153.39万平方米	预期性
人均有效避难面积	≥2.0平方米	预期性
应急避难场所设施设备完善度	100%	预期性

备注：规划人口均包含荣昌区国土空间总体规划要求的弹性预留。

表2：荣昌区应急避难场所规划一览表

编号	名称	行政区	场所分级	可避难人口规模（人）	占地面积（㎡）	有效避难面积（㎡）	避难时长类型	室内/室外	单一性/综合性	建设时序
小计	室外	室内
1	荣昌区黄葛树广场应急避难场所	昌元街道	区级	4000	10300	6200	6200	—	短期	室外	综合性	现状待提升
2	荣昌区海棠公园应急避难场所	昌元街道	区级	26000	95900	38400	38400	—	短期	室外	综合性	现状待提升
3	荣昌区人民公园应急避难场所	昌元街道	区级	10000	41000	16400	16400	—	短期	室外	综合性	现状待提升
4	荣昌区人民广场应急避难场所	昌元街道	区级	20000	50000	35000	35000	—	短期	室外	综合性	现状待提升
5	荣昌区海棠广场应急避难场所	昌元街道	区级	3000	5000	5000	5000	—	短期	室外	综合性	现状待提升
6	西南大学荣昌校区应急避难场所	昌元街道	区级	25000	80000	40000	15000	25000	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
7	荣昌区宝城初级中学（原荣昌中学老校区）应急避难场所	昌元街道	区级	10000	16000	15000	15000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
8	荣昌区体育场应急避难场所	昌元街道	区级	20000	100000	100000	100000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
9	昌元街道规划中学应急避难场所（V10-2/04）	昌元街道	乡镇（街道）级	4000	101600	12000	4000	8000	短期	室内外兼有	综合性	远期建设
10	荣昌区学院路小学应急避难场所	昌元街道	乡镇（街道）级	2000	8600	5000	3500	1500	短期	室内外兼有	综合性	远期建设
11	荣昌区桂花园小学运动场应急避难场所	昌元街道	乡镇（街道）级	1200	4500	2500	1500	1000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
12	荣昌区城西小学应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	2500	13300	4000	1000	3000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
13	昌元街道规划车站应急避难场所（V16-3/03）	昌元街道	村（社区）级	6200	54100	12000	3000	9000	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
14	昌元街道西街广场应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	2500	5000	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
15	昌元街道许溪社区便民服务中心应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	400	1100	750	500	250	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
16	昌元街道许溪社区应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	800	2450	1500	1000	500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
17	昌元街道武城家园应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	1000	3000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
18	昌元街道方家坝村南坳田小院讲堂应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	700	5000	1200	1200	—	紧急	室外	综合性	近期建设
19	昌元街道新峰谢家坝小学应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	900	5000	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
20	昌元街道云峰寺停车坝应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	800	2600	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
21	荣昌区昌元新峰小学应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	1000	7000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
22	荣昌区城西小学螺罐分校应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	1300	3000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
23	昌元街道方家坝村便民服务中心应急避难场所	昌元街道	村（社区）级	500	2200	850	850	—	紧急	室外	综合性	近期建设
24	荣昌区高铁车站应急避难场所	昌州街道	区级	22000	87600	52600	42600	10000	长期	室内外兼有	综合性	现状待提升
25	重庆城市管理职业技术学院荣昌校区应急避难场所	昌州街道	区级	50000	640000	90000	40000	50000	长期	室内外兼有	综合性	近期建设
26	荣昌区儿童公园应急避难场所	昌州街道	区级	12000	45000	18000	18000	—	短期	室外	综合性	现状待提升
27	荣昌区大成中学运动场应急避难场所	昌州街道	区级	13000	53600	21400	21400	—	短期	室外	综合性	现状待提升
28	荣昌区香国公园应急避难场所	昌州街道	区级	16000	62700	25100	25100	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
29	荣昌区邦德太平洋广场应急避难场所	昌州街道	区级	6000	24000	9600	9600	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
30	荣昌中学校应急避难场所	昌州街道	区级	10000	39600	15800	15800	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
31	荣昌区悦体运动中心应急避难场所	昌州街道	区级	10000	38700	15500	15500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
32	荣昌区棠香小学应急避难场所	昌州街道	区级	4000	8000	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
33	荣昌高新区实验小学应急避难场所	昌州街道	乡镇（街道）级	3600	22600	9000	6000	3000	短期	室内外兼有	综合性	近期建设
34	荣昌区体育中心应急避难场所	昌州街道	乡镇（街道）级	8400	35000	21000	12000	9000	短期	室内外兼有	综合性	现状待提升
35	荣昌区马拉松广场应急避难场所	昌州街道	乡镇（街道）级	5200	24200	9700	9700	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
36	荣昌区联升小学应急避难场所	昌州街道	乡镇（街道）级	3000	19000	5000	5000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
37	荣昌区职业教育中心新校区运动场应急避难场所	昌州街道	乡镇（街道）级	15000	115800	32000	32000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
38	昌州街道规划学校应急避难场所（U20-1/01、U20-2/01）	昌州街道	乡镇（街道）级	12000	30000	26000	14000	12000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
39	昌州街道规划公园应急避难场所（U38-4/01）	昌州街道	乡镇（街道）级	10000	20000	18000	18000
紧急	室外	综合性	近期建设
40	荣昌区棠城小学、全民健身活动中心应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	6000	61900	24800	8000	16800	短期	室内外兼有	综合性	现状待提升
41	荣昌初级中学应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	8000	28000	20000	8000	12000	短期	室内外兼有	综合性	现状待提升
42	重庆市畜牧科学院前广场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	1800	5000	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
43	昌州街道金银摩托车考场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	6500	65200	15000	15000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
44	荣昌区拓新玉屏小学应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	3600	19200	7700	5000	2700	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
45	荣昌区尔雅小学应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	8000	36300	14500	11000	3500	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
46	荣昌区特殊教育学校运动场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	2600	15100	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
47	荣昌区汽车总站应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	5500	19700	11800	3000	8800	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
48	中国(荣昌)畜牧产品交易市场前广场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	3500	170100	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
49	重庆华森制药有限公司新厂运动场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	2800	99400	4500	4500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
50	重庆华腾眼镜有限公司运动场应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	2900	23100	5200	5200	—	紧急	室外	综合性	近期建设
51	昌州街道规划小学应急避难场所（D04-01/04）	昌州街道	村（社区）级	7800	39600	15800	6000	9800	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
52	昌州街道规划会展中心应急避难场所（E01-01/04）	昌州街道	村（社区）级	9000	118000	20000	6000	14000	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
53	昌州街道规划公园应急避难场所（U2-2/02）	昌州街道	村（社区）级	6000	33500	13400	13400	—	紧急	室外	综合性	远期建设
54	昌州街道规划公园应急避难场所（R6-10/04）	昌州街道	村（社区）级	5200	82500	9000	9000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
55	昌州街道规划公园应急避难场所（R14-4/03）	昌州街道	村（社区）级	3800	49600	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
56	昌州街道规划学校应急避难场所（U7-3/03）	昌州街道	村（社区）级	5800	43800	12000	6000	6000	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
57	昌州街道八角井村振兴楼应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	480	1200	800	800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
58	昌州街道七宝岩村应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	600	1500	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
59	昌州街道石河村中学应急避难场所	昌州街道	村（社区）级	800	4700	1500	800	700	紧急	室外	综合性	近期建设
60	荣昌区广顺小学应急避难场所	广顺街道	区级	4000	23000	11600	5600	6000	长期	室内外兼有	综合性	现状待提升
61	荣昌区永荣广场应急避难场所	广顺街道	乡镇（街道）级	2000	4800	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
62	重庆城市管理职业学院职业技能公共培训中心应急避难场所	广顺街道	乡镇（街道）级	6000	40000	9000	9000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
63	广顺街道规划交通站点应急避难场所（X19-2/03）	广顺街道	村（社区）级	5100	17000	10200	1200	9000	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
64	广顺街道规划公园应急避难场所（X13-5/02）	广顺街道	村（社区）级	3800	45700	8000	8000	—	短期	室外	综合性	远期建设
65	广顺街道规划公园应急避难场所（W22-1/02）	广顺街道	村（社区）级	8100	40400	16200	6400	—	短期	室外	综合性	远期建设
66	广顺街道工农茶叶社区居委会应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	330	500	500	500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
67	广顺街道沿河村村委会应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	260	400	400	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
68	广顺街道柳坝村委会应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	110	170	170	170	—	紧急	室外	综合性	远期建设
69	广顺街道高瓷村委会应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	130	200	200	200	—	紧急	室外	综合性	近期建设
70	广顺街道天常村应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	80	120	120	120	—	紧急	室外	综合性	近期建设
71	广顺街道李家坪村村委会应急避难场所	广顺街道	村（社区）级	60	100	100	100	—	紧急	室外	综合性	远期建设
72	荣昌区峰高中心小学应急避难场所	峰高街道	乡镇（街道）级	2400	7000	6000	4000	2000	短期	室内外兼有	综合性	近期建设
73	荣昌区峰高初级中学应急避难场所	峰高街道	乡镇（街道）级	4000	8000	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
74	峰高街道桃峰公园文化广场应急避难场所	峰高街道	乡镇（街道）级	6666	12000	10000	10000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
75	峰高街道峰高办事处前广场应急避难场所	峰高街道	乡镇（街道）级	1066	2000	1600	1600	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
76	峰高街道规划小学应急避难场所（F6-6/04）	峰高街道	乡镇（街道）级	6000	20000	12000	8000	4000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
77	峰高街道峰高公园应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	5000	25000	10000	10000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
78	峰高街道规划公园应急避难场所（F7-12/03）	峰高街道	村（社区）级	5000	120000	15000	15000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
79	峰高街道云教村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	600	1500	1000	800	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
80	峰高街道千秋村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	190	300	285	285	—	紧急	室外	综合性	远期建设
81	峰高街道石盘村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	133	300	200	200	—	紧急	室外	综合性	近期建设
82	峰高街道唐冲村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	1333	2300	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
83	峰高街道凤凰村村民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	533	1000	800	800	—	紧急	室外	综合性	远期建设
84	峰高街道阳岩村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	2000	3500	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
85	峰高街道东湖社区居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	1333	2500	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
86	峰高街道峨嵋社区红明新村应急避难所	峰高街道	村（社区）级	733	1400	1100	1100
紧急	室外	综合性	近期建设
87	峰高街道金银村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	933	1600	1400	1200	200	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
88	峰高街道五马村居民委员会应急避难场所	峰高街道	村（社区）级	160	260	240	240	—	紧急	室外	综合性	远期建设
89	荣昌区双河中学运动场应急避难场所	双河街道	乡镇（街道）级	4000	6000	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
90	荣昌区双河中心小学运动场应急避难场所	双河街道	乡镇（街道）级	5000	8000	8000	6000	2000	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
91	双河街道双河广场应急避难场所	双河街道	乡镇（街道）级	5000	7500	7500	7500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
92	双河街道鱼苗社区白云完小应急避难场所	双河街道	村（社区）级	2500	4000	4000	3000	1000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
93	荣昌区双河川主小学应急避难场所	双河街道	村（社区）级	1000	2000	2000	1000	1000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
94	荣昌区双河治安小学应急避难场所	双河街道	村（社区）级	2000	3000	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
95	双河街道岚峰社区居民委员会应急避难场所	双河街道	村（社区）级	2800	8000	8000	5000	3000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
96	荣昌区双河金佛小学应急避难场所	双河街道	村（社区）级	2500	4000	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
97	双河街道白玉社区居委会应急避难场所	双河街道	村（社区）级	600	1000	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
98	双河街道大石堡三组金佛春酒厂应急避难场所	双河街道	村（社区）级	3000	8000	8000	8000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
99	双河街道双矿居民委员会应急避难场所	双河街道	村（社区）级	500	800	800	800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
100	双河街道益民社区应急避难场所	双河街道	村（社区）级	3000	8000	8000	5000	3000	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
101	荣昌区双河三兜树小学应急避难场所	双河街道	村（社区）级	1000	1800	1500	900	600	紧急	室外	综合性	远期建设
102	双河街道高丰村村委会应急避难场所	双河街道	村（社区）级	1500	3000	3000	2500	500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
103	双河街道沿河街社区社会停车场应急避难场所	双河街道	村（社区）级	2000	3000	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
104	双河街道许家沟社区居委会应急避难场所	双河街道	村（社区）级	500	800	800	500	300	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
105	双河街道大石堡一组筲箕湾停车场应急避难场所	双河街道	村（社区）级	5500	20000	20000	20000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
106	荣昌区国家级示范性综合实践基地应急避难场所	安富街道	乡镇（街道）级	5000	13000	12000	5000	7000	长期	室内外兼有	综合性	现状待提升
107	荣昌安富中学校应急避难场所	安富街道	乡镇（街道）级	4600	7000	7000	7000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
108	荣昌区安富中心小学	安富街道	乡镇（街道）级	8500	37000	20000	8000	12000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
109	安富街道陶都广场应急避难场所	安富街道	村（社区）级	4000	8500	8500	8500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
110	安富街道安陶小镇应急避难场所	安富街道	村（社区）级	12000	36000	25000	9000	16000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
111	安富街道规划停车场应急避难场所（Y9-1/01）	安富街道	村（社区）级	2100	16200	4500	4500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
112	安富街道红庙社区应急避难场所	安富街道	村（社区）级	240	400	400	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
113	安富街道斑竹村应急避难场所	安富街道	村（社区）级	266	560	400	400	—	紧急	室外	综合性	远期建设
114	安富街道石燕子社区避难所应急避难场所	安富街道	村（社区）级	330	500	500	500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
115	安富街道沙河村应急避难场所	安富街道	村（社区）级	320	529	502	502	—	紧急	室外	综合性	近期建设
116	安富街道普陀村应急避难场所	安富街道	村（社区）级	620	935	935	935	—	紧急	室外	综合性	远期建设
117	安富街道垭口村应急避难场所	安富街道	村（社区）级	130	200	200	200	—	紧急	室外	综合性	远期建设
118	安富街道古桥社区应急避难场所	安富街道	村（社区）级	500	800	800	300	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
119	安富街道洗布潭村应急避难场所	安富街道	村（社区）级	366	600	600	400	200	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
120	直升镇思源广场应急避难场所	直升镇	乡镇（街道）级	2500	5400	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
121	荣昌区直升镇中心小学应急避难场所	直升镇	乡镇（街道）级	2600	4000	4000	2000	2000	紧急	室外	综合性	远期建设
122	直升镇黄坭村居民委员会应急避难场所	直升镇	村（社区）级	500	1500	1200	1200	—	紧急	室外	综合性	近期建设
123	直升镇林业有限公司球场应急避难场所	直升镇	村（社区）级	1000	2000	1800	1800	—	紧急	室外	综合性	远期建设
124	直升镇燕儿村贾昌海果园空坝子应急避难场所	直升镇	村（社区）级	3000	5000	4600	4600	—	紧急	室外	综合性	远期建设
125	直升镇奋斗广场应急避难场所	直升镇	村（社区）级	1200	2000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
126	万灵镇政府应急避难场所	万灵镇	乡镇（街道）级	6000	16000	16000	16000	—	短期	室外	综合性	现状待提升
127	荣昌区万灵镇中心小学校应急避难场所	万灵镇	村（社区）级	2000	8000	3500	3500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
128	万灵镇老村办公室应急避难场所	万灵镇	村（社区）级	220	1055	330	330	—	紧急	室外	综合性	近期建设
129	万灵镇二郎完小应急避难场所	万灵镇	村（社区）级	1476	3797	2215	2215	—	紧急	室外	综合性	远期建设
130	万灵镇高店完小应急避难场所	万灵镇	村（社区）级	1000	3240	1614	1614	—	紧急	室外	综合性	近期建设
131	清升镇清升广场应急避难场所	清升镇	乡镇（街道）级	2500	4000	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
132	荣昌区清升镇初级中学校应急避难场所	清升镇	村（社区）级	4200	17982	11332	11332	—	紧急	室外	综合性	远期建设
133	荣昌区清升镇中心小学应急避难场所	清升镇	村（社区）级	3000	14000	8000	6000	2000	紧急	室外	综合性	近期建设
134	清升镇人民政府应急避难场所	清升镇	村（社区）级	400	2000	1000	800	200	紧急	室外	综合性	远期建设
135	清升镇古佛山社区居委会应急避难场所	清升镇	村（社区）级	600	1400	1000	800	200	紧急	室外	综合性	近期建设
136	清升镇古佛山景区接待中心广场应急避难场所	清升镇	村（社区）级	4000	7000	6000	4500	1500	紧急	室外	综合性	近期建设
137	清升镇漫水桥村委会应急避难场所	清升镇	村（社区）级	360	780	600	450	150	紧急	室外	综合性	远期建设
138	清升镇漫水桥二社杨金全院坝应急避难场所	清升镇	村（社区）级	150	300	250	200	50	紧急	室外	综合性	近期建设
139	清升镇火烧店社区花宝屋基广场应急避难场所	清升镇	村（社区）级	780	1300	1150	800	350	紧急	室外	综合性	远期建设
140	清升镇火烧店社区居委会应急避难场所	清升镇	村（社区）级	300	760	450	350	100	紧急	室外	综合性	远期建设
141	清升镇罗汉寺村委会应急避难场所	清升镇	村（社区）级	1000	1900	1500	1000	500	紧急	室外	综合性	近期建设
142	清升镇罗汉寺村二小保管室院坝应急避难场所	清升镇	村（社区）级	980	2200	1600	1200	400	紧急	室外	综合性	近期建设
143	荣昌区清江镇中心小学应急避难场所	清江镇	乡镇（街道）级	3000	5500	4600	2600	2000	短期	室内外兼有	综合性	现状待提升
144	荣昌区清江镇中心小学塔水教学点应急避难场所	清江镇	村（社区）级	730	1200	1200	800	400	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
145	清江镇分水社区水果市场应急避难场所	清江镇	村（社区）级	460	700	700	700	—	紧急	室外	综合性	近期建设
146	清江镇竹林村梧桐完全小学应急避难场所	清江镇	村（社区）级	730	1200	1200	800	400	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
147	清江镇河中村居委会应急避难场所	清江镇	村（社区）级	530	800	800	800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
148	荣隆镇湿地公园应急避难场所	荣隆镇	乡镇（街道）级	3000	5000	4500	4500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
149	荣昌区荣隆镇油菜中心小学应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	1000	2000	2000	2000	—	短期	室内外兼有	综合性	近期建设
150	荣隆镇柏香村村委会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	400	1200	1110	680	430	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
151	荣隆镇新民社区居民委员会（荣隆镇玉久广场）应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	400	700	600	600	—	紧急	室外	综合性	近期建设
152	荣隆镇沙坝子村村民委员会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	400	700	600	600	—	紧急	室外	综合性	近期建设
153	荣昌区荣隆镇葛桥中心小学应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	650	1500	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
154	荣隆镇葛桥社区居委会（原葛桥乡政府办公大楼）应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	460	1200	700	700	—	紧急	室外	综合性	远期建设
155	荣隆镇培爵村白果湾小院应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	600	1000	950	950	—	紧急	室外	综合性	近期建设
156	荣隆镇培爵村村民委员会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	650	1100	1050	0	—	紧急	室外	综合性	近期建设
157	荣隆镇黄坪村村委会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	1330	2000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
158	荣隆镇先锋村村民委员会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	530	1400	800	800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
159	荣隆镇玉久村八角井小院应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	300	500	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
160	荣隆镇玉久村村民委员会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	700	1200	1200	1200	—	紧急	室外	综合性	远期建设
161	荣隆镇高田村村委会应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	1500	1500	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
162	荣隆镇沙坝子村茶香小院应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	380	700	600	600	—	紧急	室外	综合性	近期建设
163	荣隆镇黄坪村吕家小院应急避难场所	荣隆镇	村（社区）级	500	800	750	750	—	紧急	室外	综合性	远期建设
164	龙集镇广场应急避难场所	龙集镇	乡镇（街道）级	2000	4000	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
165	龙集镇六合村六合完小应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	450	1000	900	900	—	紧急	室外	综合性	近期建设
166	龙集镇哑巴岭小院应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	200	500	450	450	—	紧急	室外	综合性	近期建设
167	龙集镇六合村李家老房子老羊背小院应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	250	700	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
168	龙集镇鲜梨小学应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	250	700	600	600	—	紧急	室外	综合性	远期建设
169	龙集镇老店子社区廖家老房子应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	250	600	508	508	—	紧急	室外	综合性	近期建设
170	龙集镇清河村活动场应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	700	1800	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
171	龙集镇清河村森林防火站应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	350	900	800	800	—	紧急	室外	综合性	远期建设
172	龙集镇抱房村鲜梨村卫生室应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	150	450	400	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
173	龙集镇老店子社区森林防火站应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	200	550	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
174	龙集镇六合村活动场应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	200	400	400	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
175	龙集镇老店子社区贺家石坝子应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	500	1200	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
176	龙集镇老店子社区活动场应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	300	600	600	600	—	紧急	室外	综合性	远期建设
177	龙集镇抱房村活动场应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	250	500	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
178	龙集镇清河村郭家房子应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	223	750	600	600	—	紧急	室外	综合性	远期建设
179	龙集镇抱房村刘安华农场应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	500	1200	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
180	龙集镇六合村罗仲琼坝子应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	160	400	350	350	—	紧急	室外	综合性	近期建设
181	龙集镇清河村郑明禄院子应急避难场所	龙集镇	村（社区）级	150	450	400	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
182	仁义镇三奇广场应急避难场所	仁义镇	乡镇（街道）级	8800	22000	13200	13200	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
183	荣昌区仁义镇中心小学运动场应急避难场所	仁义镇	乡镇（街道）级	4000	14900	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
184	荣昌区仁义镇初级中学运动场应急避难场所	仁义镇	乡镇（街道）级	6400	24000	9600	9600	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
185	荣昌仁义中学校应急避难场所	仁义镇	乡镇（街道）级	9000	38800	27300	27300	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
186	荣昌区仁义镇五里小学应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	2000	4000	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
187	荣昌区仁义镇永林小学应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	2000	4500	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
188	仁义镇石梯子村办公室应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	2000	5000	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
189	仁义镇红梅苑应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	3600	18000	10000	10000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
190	荣昌区仁义镇仁北小学应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	2666	9000	4000	4000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
191	荣昌区仁义镇保安初级中学应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	3000	15000	5000	5000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
192	仁义镇三星村办公室应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	666	3000	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
193	荣昌区仁义镇朝北小学应急避难场所	仁义镇	村（社区）级	1300	3000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
194	荣昌区河包镇初级中学应急避难场所	河包镇	乡镇（街道）级	4500	15000	7000	3000	4000	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
195	荣昌区河包镇中心小学应急避难场所	河包镇	乡镇（街道）级	4500	20000	7000	4000	3000	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
196	河包镇光大广场应急避难场所	河包镇	乡镇（街道）级	2000	3500	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
197	河包镇经堂村委会应急避难场所	河包镇	村（社区）级	350	1000	1000	500	500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
198	河包镇核桃村委会应急避难场所	河包镇	村（社区）级	600	1000	1000	500	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
199	河包镇雷抬社区居委会应急避难场所	河包镇	村（社区）级	600	1000	1000	500	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
200	河包镇五育优实训基地应急避难场所	河包镇	村（社区）级	2600	20000	4000	2000	2000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
201	河包镇转龙社区居委会应急避难场所	河包镇	村（社区）级	460	1500	1000	500	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
202	河包镇黄檀村委会应急避难场所	河包镇	村（社区）级	360	1000	1000	500	500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
203	荣昌区古昌镇初级中学运动场应急避难场所	古昌镇	乡镇（街道）级	1000	1800	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
204	古昌镇冲锋村村办公室广场应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1000	2000	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
205	古昌镇玉带村委会应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1100	1700	1700	1500	200	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
206	古昌镇原盛家沟小学应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1000	2000	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
207	古昌镇百合堂村村委会临时避灾场所应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	400	1000	650	450	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
208	古昌镇大青㭎村汇名农副产品加工有限公司应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1100	1700	1700	1500	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
209	古昌镇昌盛社区居民委员会应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1100	1800	1700	1500	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
210	古昌镇大青㭎村村委会应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1100	1700	1700	1500	200	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
211	古昌镇冲锋村委会应急避难场所	古昌镇	村（社区）级	1100	2000	1700	1500	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
212	荣昌区吴家镇初级中学应急避难场所	吴家镇	乡镇（街道）级	4000	16500	9500	6500	3000	长期	室内外兼有	综合性	现状待提升
213	荣昌区吴家镇海棠小学操场应急避难场所	吴家镇	乡镇（街道）级	900	1500	1500	500	1000	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
214	吴家镇人防集中疏散广场应急避难场所	吴家镇	乡镇（街道）级	4000	8000	6000	6000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
215	吴家镇樊家坳广场应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	300	800	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
216	吴家镇高峰村村委会应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	300	1000	500	300	200	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
217	吴家镇玉峰村村民委员会应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1200	2300	2000	1600	400	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
218	吴家镇双流村村委会应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	650	2400	1000	700	300	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
219	吴家镇十烈社区应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1300	3000	2000	1500	500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
220	荣昌区吴家镇含珠桥村10组木兰小学应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1000	1800	1600	1000	600	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
221	荣昌区吴家镇代兴村中心小学应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1000	1800	1600	1000	600	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
222	吴家镇双流村黄桷滩小院应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	300	800	500	500	—	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
223	吴家镇燕子坝社区应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1200	2000	1800	1000	800	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
224	荣昌区吴家镇含珠桥高坝小学应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1250	3000	2000	1500	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
225	荣昌区吴家中心小学应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	1000	2100	2050	850	1200	紧急	室内外兼有	综合性	现状待提升
226	吴家镇双流村赖家大院子应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	400	900	600	500	100	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
227	吴家镇双流村青㭎坝院子应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	700	1500	1100	900	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
228	吴家镇双山口小院应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	300	1000	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
229	吴家镇玉峰村合同村小应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	500	1000	900	600	300	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
230	吴家镇代兴村3组村委会应急避难场所	吴家镇	村（社区）级	950	1800	1600	1000	600	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
231	观胜镇农产品供销中心广场应急避难场所	观胜镇	乡镇（街道）级	1000	2000	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
232	观胜镇凉坪社区党群服务中心应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	320	1000	500	500	—	紧急	室外	综合性	近期建设
233	观胜镇许友村吕麟坦院子应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	190	300	290	290	—	紧急	室外	综合性	近期建设
234	观胜镇银河村党群服务中心应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	400	800	600	600	—	紧急	室外	综合性	近期建设
235	观胜镇云峰村沙坝子小院应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	330	1000	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
236	观胜镇许友村党群服务中心应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	400	800	600	600	—	紧急	室外	综合性	远期建设
237	观胜镇云峰村党群服务中心应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	400	1000	600	600	—	紧急	室外	综合性	近期建设
238	观胜镇许友村陈国芳院子应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	200	400	300	300	—	紧急	室外	综合性	近期建设
239	观胜镇月光小院应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	60	100	100	100	—	紧急	室外	综合性	近期建设
240	观胜镇云峰村金马小学应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	330	800	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
241	观胜镇睡佛社区党群服务中心应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	1330	3000	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	远期建设
242	观胜镇凉坪社区尹家坝子应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	105	160	160	160	—	紧急	室外	综合性	远期建设
243	观胜镇新农村应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	330	1500	500	500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
244	观胜镇中心小学应急避难场所	观胜镇	村（社区）级	1000	2400	1800	1800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
245	铜鼓镇万福广场应急避难场所	铜鼓镇	乡镇（街道）级	1600	3500	2500	2500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
246	荣昌区铜鼓镇中心小学应急避难场所	铜鼓镇	乡镇（街道）级	1500	4500	3000	3000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
247	铜鼓镇万福桥社区居民委员会应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	300	800	600	100	500	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
248	铜鼓镇共和村委会应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	200	800	400	200	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
249	铜鼓镇刘骥村委会应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	500	1700	1200	600	600	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
250	铜鼓镇原刘骥村小应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	350	700	600	300	300	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
251	铜鼓镇高山村委会应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	350	800	600	300	300	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
252	铜鼓镇杨家小院应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	80	600	400	200	200	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
253	铜鼓镇梅家沟小院应急避难场所	铜鼓镇	村（社区）级	200	500	300	300
紧急	室外	综合性	近期建设
254	清流镇顺河路派出所门前广场应急避难场所	清流镇	乡镇（街道）级	1000	1600	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
255	清流镇清流社区应急避灾场所	清流镇	村（社区）级	3500	6000	5500	5500	—	短期	室外	综合性	远期建设
256	清流镇政府马草村村委会办公室广场应急避难场所	清流镇	村（社区）级	500	1200	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
257	清流镇永兴寺村村委会应急避难场所	清流镇	村（社区）级	1000	2500	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	远期建设
258	清流镇永兴寺村土地坎紧急避灾场所	清流镇	村（社区）级	200	400	300	400	—	紧急	室外	综合性	远期建设
259	清流镇龙井庙村应急避灾场所	清流镇	村（社区）级	480	1000	800	1000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
260	清流镇永兴寺村燕子岩紧急避灾场所	清流镇	村（社区）级	500	1000	800	800	—	紧急	室外	综合性	远期建设
261	清流镇马草村冯家坪紧急避灾场所	清流镇	村（社区）级	280	1000	700	700	—	紧急	室外	综合性	近期建设
262	清流镇永兴寺村方冲紧急避灾场所	清流镇	村（社区）级	200	400	300	400	—	紧急	室外	综合性	近期建设
263	清流镇永兴寺村大氹紧急避灾场所	清流镇	村（社区）级	200	400	300	300	—	紧急	室外	综合性	近期建设
264	清流镇龙井庙村磨子坳紧急避灾场	清流镇	村（社区）级	1200	2500	2000	2000	—	紧急	室外	综合性	近期建设
265	清流社区长田紧急避难场所	清流镇	村（社区）级	500	1000	800	800	—	紧急	室外	综合性	近期建设
266	荣昌区盘龙初级中学操场应急避难场所	盘龙镇	乡镇（街道）级	1000	1700	1500	1500	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
267	盘龙镇客家文化广场应急避难场所	盘龙镇	乡镇（街道）级	620	1200	1000	1000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
268	盘龙镇龙王村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
269	盘龙镇合靖社区应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
270	盘龙镇大建社区应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
271	盘龙镇禾苗村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
272	盘龙镇白鹤村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
273	盘龙镇拱桥村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	120	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
274	盘龙镇永陵村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	120	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
275	盘龙镇藕塘村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
276	盘龙镇兴龙村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	120	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
277	盘龙镇骑龙村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
278	盘龙镇大成村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	120	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
279	盘龙镇龙腾社区应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
280	盘龙镇三合村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
281	盘龙镇石田村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	100	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
282	盘龙镇长岭社区应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	125	400	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
283	盘龙镇昌州村应急避难场所	盘龙镇	村（社区）级	120	300	200	150	50	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
284	远觉镇复兴广场应急避难场所	远觉镇	乡镇（街道）级	4200	20000	12000	12000	—	紧急	室外	综合性	现状待提升
285	远觉镇高观音村委会应急避难场所	远觉镇	村（社区）级	610	1000	1000	700	300	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
286	远觉镇蔡家坪村委会应急避难场所	远觉镇	村（社区）级	660	1100	1100	700	400	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
287	远觉镇狮子桥村委会应急避难场所	远觉镇	村（社区）级	1100	2500	2500	1000	1500	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设
288	远觉镇白家寺村委会应急避难场所	远觉镇	村（社区）级	600	1500	1500	900	600	紧急	室内外兼有	综合性	远期建设
289	荣昌区远觉镇中心小学应急避难场所	远觉镇	村（社区）级	2800	6000	6000	3000	3000	紧急	室内外兼有	综合性	近期建设

抄送：区纪委监委机关，区法院，区检察院，区人武部，区委办公室，

区人大常委会办公室，区政协办公室。

重庆市荣昌区人民政府办公室 2026年7月20日印发